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[bookmark: _Toc334907444][bookmark: _Toc68090926]总述
真趣开放平台是基于公司自研的感知层、传输层产品，为ISV应用层提供位置物联网基础服务能力的开放平台。平台专注于基础服务（硬件产品+基础平台）的研发和构建，ISV基于平台能力专注于行业应用的挖掘与产品开发，强强联合，使位置物联网能够在不同行业得到广泛应用和深度推广。
[image: ]
[image: ]

本文档主要面向使用真趣室内外位置服务的客户、集成商、二次开发者。平台还将提供丰富的文档，视频教程，接口调试工具，开发社区，后期技术支持；最大程度降低ISV接入难度和成本。
[bookmark: _Toc68090927]新手指南
[bookmark: _Toc68090928]接入指引
简介
HI，您好，欢迎使用真趣开放平台服务。
本文档主要介绍真趣开放平台API的快速接入流程，如果您对文档内容有任何疑问，可以通过以下邮箱联系我们：
联系邮箱：xuxian@joysuch.com

专业术语
	术语
	解释说明

	ISV
	Independent Software Vendor，独立软件提供商，合作伙伴是指具备软件开发能力，具有自主软件产品，能够在真趣一体化位置物联网平台或其他产品基础上进行二次开发或对接行业增值软件的伙伴

	开放平台
	真趣开放平台，简称开放平台，主要提供设备管理、位置计算、数据订阅、历史轨迹查询等功能。
( aka. 一体化管理平台/开发者平台/设备管理平台)
云端访问地址：http://open.joysuch.com
本地部署访问地址：

	应用&项目
	ISV应用解决方案&信息化产品，例如：某某养老院智慧管理平台

	建筑
	项目实施覆盖的场所区域，例如：某某养老院

	设备
	标签&终端（胸卡，手环，资产标签）
基站（连接终端和应用服务，向终端广播消息，接收终端上报数据的设备）
混合模组：物联网万能基站
ibeancon(定位信标即定位参照物，也可当做定位终端)
探测器（主要用户探测ibeancon上报ibeancon相关信息）
Lora（一种通信协议）
蓝牙网关（用于接收蓝牙信号，上报蓝牙数据）

	定位引擎
	定位引擎作为开放平台的重要组件，主要根据基站或蓝牙网关的通信数据，计算出终端定位结果。
(不同定位方案，采用的定位算法不同)

	区域/围栏
	在指定建筑的指定楼层划定范围(圆/多边形)，称作围栏，用以实现进出事件推送。
一个区域包括多个围栏(如办公区包括：医生休息室、护士办公室、洽谈室)。

	    楼层号floorNo
	建筑楼层标识，1楼Floor，二楼 Floor2，以此类推，负一楼B1，负二楼B2，以此类推。

	下行指令
	服务端向终端推送的指令，用于越界报警、超员报警、自定义消息推送等场景。



接入流程
(1)  注册成为真趣开放平台ISV合作伙伴
访问http://open.joysuch.com/#/register 注册
[image: ]
(2) 获取Licence  注意区分是使用云端平台还是本地本地部署，调用接口使用对应的Licence，避免使用错误接口鉴权失败（此模块下的所有接口调用频次为：每天限制调用次数2000次，调用频率60s/次）。

云端平台：注册登录真趣开发者平台(http://open.joysuch.com)
本地部署：登录真趣开发者平台(http://本地部署服务器:40000，登录账户:client 密码:client123)
旧版（开放平台1.x版本）
[image: https://stm.joysuch.com:45000/uploads/image/20170704/20170704135412_969_90d55ec4-caae-408d-b5be-40bdab1d460d.jpg]
登陆成功，进入控制台
[image: https://stm.joysuch.com:45000/uploads/image/20170704/20170704135503_974_94967c4b-bdb2-40bf-bccb-042bd02c1271.jpg]
进入账户信息
[image: https://stm.joysuch.com:45000/uploads/image/20170704/20170704135744_92_eba591cf-ea82-4727-8671-d8d9ac126ad3.jpg]
查看licence

[image: 微信截图_20200525114141]
新版（开放平台2.x版本）
[image: ]
登录成功
[image: ]
进入控制台
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查看licence

[bookmark: _Toc68090929]接口概要
(1) API接口协议须知。
	规则
	描述

	传输方式
	HTTP

	请求方法
	POST

	字符编码
	统一采用UTF-8编码

	响应格式
	统一采用JSON格式

	接口鉴权
	详情请阅接口鉴权



(2) 如调用本地部署的服务器，接口前缀为http://定位引擎服务ip:46000，如调用云端接口，接口前缀为 https://api.joysuch.com:46000
(3) 接口接入调试
目前提供Java版SDK包 下载地址: 
http://open.joysuch.com/#/index/document/detail/1607336111577?menuName=%E5%BC%80%E5%8F%91-%E6%8E%A5%E5%8F%A3-%E6%96%87%E6%A1%A3%E4%B8%8B%E8%BD%BD
PostMan脚本，可以百度搜索使用教程，脚本下载地址：
https://open.joysuch.com/api-node/doc/sdk/Postman_api_doc.zip

(4) 接口返回码详见附录：接口返回码
(5) 常见问题详见附录：常见问题
[bookmark: _Toc68090930]接口鉴权
   [image: ]

[bookmark: _Toc68090931]获取AccessToken
[bookmark: _Toc68090932]接口说明
1. 接口说明：通过Licence获取accessToken (Token有效期：2小时)，当Token失效需要调用刷AccessToken接口获取新的Token，Token获取后缓存本地方便使用
2. 接口地址：
	http://定位引擎服务器ip:46000/getAccessTokenV2


3. 接口post请求参数json示例：
	{
    "licence": "d63a6557aa5fe703cefc5cc50f"
}


[bookmark: _Toc68090933]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	licence
	string
	是
	用户获取accessToken的唯一凭证，每个账号只有一个且唯一 获取Licence。


[bookmark: _Toc68090934]返回结果示例
	{
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": [],
    "data": {
        "refreshToken": "ae39ec4e545248ef8f2b3a4ec4bf87fa",
        "token": "753411f112674242aa17861a4249329d",
        "expiresIn": 7200
    }
}


[bookmark: _Toc68090935]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败
其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	平台分配给用户的Licencce

	+refreshToken
	string
	下次刷新Token时使用，调用refreshAccessToken请求参数

	+token
	string
	接口调用时使用的accessToken

	+expiresIn
	int
	Token有效期：2小时



[bookmark: _Toc68090936]刷新AccessToken
[bookmark: _Toc68090937]接口说明
1. 接口用途：当Token失效时，调用本接口通过refreshToken刷新获取新的Token， Token获取后缓存本地方便使用
2. 接口地址：
	  http://定位引擎服务器ip:46000/refreshAccessToken


3. 接口post请求参数json示例： 
	{
    "refreshToken":"ae39ec4e545248ef8f2b3a4ec4bf87fa"
} 


[bookmark: _Toc68090938]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	refreshToken
	string
	是
	getAccessToken接口中获取的refreshToken


[bookmark: _Toc68090939]返回结果示例
	{
    "data": {
        "refreshToken": "82c5a8aa932348f8a11d997c0e09e6bc",
        "token": "74e5f513279e4a1f923e96613453a4ec",
        "expiresIn": 7200,
        "startTime": 1611563753439
    },
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68090940]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	data
	object
	平台分配给用户的Licencce

	+refreshToken
	string
	下次刷新Token时使用，调用refreshAccessToken请求参数

	+token
	string
	接口调用时使用的accessToken

	+expiresIn
	int
	Token有效期：2小时

	+startTime
	long
	开始时间时间戳

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败
其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息



[bookmark: _Toc68090941]建筑列表查询
[bookmark: _Toc68090942]检查登录
[bookmark: _Toc68090943]接口说明
1. 验证当前用户的用户名和密码是否正确。
2. 接口地址
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/application/checkLogin


3. 接口post请求参数json示例： 
	{
    "username":"client",
    "password":"client123"
} 


[bookmark: _Toc68090944]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	username
	string
	是
	账号名

	password
	string
	是
	密码



[bookmark: _Toc68090945]返回结果示例
	{
    "data": "d63a6557aa5fe703cefc5cc50f846895",
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68090946]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败
其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	String
	用户的Licence



[bookmark: _Toc68090947]建筑列表查询
[bookmark: _Toc68090948]接口调用说明
4. 接口用途：根据ISV开发平台的账号获取该账号下的建筑列表
[image: ]
5. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/application/build/buildListV2?accessToken=xxxxxxxxxxxxxx


6. 接口post请求参数json示例：               
	{
    "username": "client"
}


[bookmark: _Toc68090949]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证

	username
	string
	是
	真趣开放平台账号名



[bookmark: _Toc68090950]返回结果示例
	{
    "data": [
        {
            "md5": "12fbb8a59297fde8220ff1fa2ca38b2f",
            "uuid": "110",
            "userId": "d63a6557aa5fe703cefc5cc50f846895",
            "cityCode": "320500",
            "cityName": "苏州市",
            "mapZipMd5": "60bcd3aceba11b6a4fce506db311d046",
            "buildingName": "AOA测试",
            "provinceCode": "320000",
            "provinceName": "江苏省",
            "buildingAddress": "江苏省苏州市苏州工业园区翠薇街9号",
            "isActive": true,
            "isDispark": false,
            "isCanLocation": false,
            "engineType": 1,
            "rotationAngle": 0,
            "lng": 120.72919,
            "lat": 31.273917
        }
         ......
    ],
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68090951]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败
其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	List<object>
	建筑列表信息

	+md5
	string
	MD5

	+uuid
	int
	建筑ID

	+userId
	string
	真趣开放平台分配的uuid

	+cityCode
	string
	城市编号

	+cityName
	string
	城市

	+mapZipMd5
	string
	地图

	+buildingName
	string
	建筑名称

	+provinceCode
	string
	省级编码

	+provinceName
	string
	所在省

	+buildingAddress
	string
	建筑地址

	+isActive
	boolean
	是否使用

	+isDispark
	boolean
	

	+isCanLocation
	boolean
	

	+engineType
	int
	引擎类型

	+rotationAngle
	int
	旋转角度

	+lng
	double
	经度

	+lat
	double
	纬度


[bookmark: _Toc68090952]设备管理API
[bookmark: _Toc68090953]基站列表查询
[bookmark: _Toc68090954]接口调用说明
1. 接口用途：通过建筑ID获取该建筑下配置的基站列表信息。
基站管理配置可以在开放平台控制台管理，应用端可视具体情况接入。
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/devicesV3/blgs?accessToken=xxxxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例：            
	 {
    "buildId": "200036", 
    "pageNum": 1, 
    "numPerPage":1 
}



[bookmark: _Toc68090955]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	建筑ID

	pageNum
	int
	否
	当前第几页，默认1

	numPerPage
	int
	否
	每页显示多少条数据，默认10



[bookmark: _Toc68090956]返回结果示例
	 {
    "data": {
        "currentPage": 1,
        "numPerPage": 10,
        "totalCount": 201,
        "recordList": [
            {
                "buildId": "200036",
                "floorNo": "Floor5",
                "x": 20757,
                "y": 19311,
                "mac": "0023CD080316",
                "wifiSendIp": null,
                "wifiSendPort": null,
                "wifiSendFrequent": null,
                "wifiRssiThreshold": null,
                "wifiScanTime": null,
                "wifiScanChannel": null,
                "wifiScanData": null,
                "wifiSparseFactor": null,
                "wifiWorkMode": null,
                "wifiSocketType": null,
                "loraNumber": 1,
                "spreadingFactor": 7,
                "frequency1": 93,
                "frequency2": 101,
                "communicationMode": 2,
                "cellNumberHigh": 27,
                "cellNumberLow": 4,
                "classNumberA": 0,
                "maxIbeaconNumberA": 5,
                "activeModeFrequencyA": 2,
                "sleepModeFrequencyA": 2,
                "alarmFlagA": null,
                "ledA": 3,
                "classNumberB": 1,
                "maxIbeaconNumberB": 5,
                "activeModeFrequencyB": 5,
                "sleepModeFrequencyB": 5,
                "alarmFlagB": 1,
                "ledB": 1,
                "classNumberC": 2,
                "maxIbeaconNumberC": 5,
                "activeModeFrequencyC": 5,
                "sleepModeFrequencyC": 600,
                "alarmFlagC": 0,
                "ledC": 3,
                "loraWorkMode": null,
                "loraLocateSendIp": "172.16.10.27",
                "loraLocateSendPort": 27000,
                "loraLocateSendFrequent": 0,
                "loraLocateSocketType": 0,
                "loraInfoSendIp": "172.16.10.27",
                "loraInfoSendPort": 27000,
                "loraInfoSendFrequent": 0,
                "loraInfoSocketType": 0,
                "netStatus": null,
                "sysHardVersion": "10.41.0",
                "sysSoftVersion": "14.0.53.6.1.2",
                "sysLanIp": "172.16.10.65",
                "sysHeartFrequent": 10,
                "configInfo": null,
                "online": false,
                "configStatus": -1
            }
        ],
        "pageCount": 21,
        "beginPageIndex": 1,
        "endPageIndex": 21,
        "countResultMap": null
    },
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68090957]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	

	+currentPage
	int
	当前所在页数

	+numPerPage
	int
	每页显示多少条数据

	+totalCount
	int
	查询结果总条数

	+pageCount
	int
	查询结果总页数

	+beginPageIndex
	int
	页码列表的开始索引（包含）

	+endPageIndex
	int
	页码列表的结束索引（包含）

	+countResultMap
	Map<String, T>
	当前分页条件下的统计结果

	+recordList
	List<object>
	本页的数据列表

	++buildId
	string
	建筑ID

	++floorNo
	string
	楼层号

	++x
	int
	x坐标，单位毫米

	++y
	int
	y坐标，单位毫米

	++mac
	string
	基站的MAC地址，十六进制类型，例如：“00002D130436”

	++wifiSendIp
	string
	wifi扫描数据发送到地址

	++wifiSendPort
	int
	wifi扫描数据发送端口

	++wifiSendFrequent
	int
	wifi扫描数据发送频率

	++wifiRssiThreshold
	int
	wifi扫描数据信号强度阈值

	++wifiScanTime
	int
	wifi扫描时间

	++wifiScanChannel
	int
	wifi扫描信道

	++wifiScanData
	int
	wifi扫描数据种类

	++wifiSparseFactor
	int
	wifi扫描稀疏因子

	++wifiWorkMode
	int
	wifi模块工作模式

	++wifiSocketType
	int
	wifi数据传递socket类型

	++loraNumber
	int
	基站Lora编号

	++spreadingFactor
	int
	基站扩频因子

	++frequency1
	int
	通道1频点

	++frequency2
	int
	通道2频点

	++communicationMode
	int
	通讯模式

	++cellNumberHigh
	int
	小区编号高位

	++cellNumberLow
	int
	小区编号地位

	++classNumberA
	int
	class编号（A类设备）

	++maxIbeaconNumberA
	int
	最大beacon数量（A类设备）

	++activeModeFrequencyA
	int
	活动模式频率（A类设备）

	++sleepModeFrequencyA
	int
	睡眠模式频率（A类设备）

	++alarmFlagA
	int
	报警类型（A类设备）

	++ledA
	int
	Led（A类设备）

	++classNumberB
	int
	class编号（B类设备）

	++maxIbeaconNumberB
	int
	最大beacon数量（B类设备）

	++activeModeFrequencyB
	int
	活动模式频率（B类设备）

	++sleepModeFrequencyB
	int
	睡眠模式频率（B类设备）

	++alarmFlagB
	int
	报警类型（B类设备）

	++ledB
	int
	Led（B类设备）

	++classNumberC
	int
	class编号（C类设备）

	++maxIbeaconNumberC
	int
	最大beacon数量（C类设备）

	++activeModeFrequencyC
	int
	活动模式频率（C类设备）

	++sleepModeFrequencyC
	int
	睡眠模式频率（C类设备）

	++alarmFlagC
	int
	报警类型（C类设备）

	++ledC
	int
	Led（C类设备）

	++loraWorkMode
	int
	Lora模块工作模式

	++loraLocateSendIp
	string
	Lora定位数据发送到地址

	++loraLocateSendPort
	int
	Lora定位数据发送端口

	++loraLocateSendFrequent
	int
	Lora定位数据发送频率

	++loraLocateSocketType
	int
	Lora定位数据socket类型

	++loraInfoSendIp
	string
	Lora扫描设备信息发送地址

	++loraInfoSendPort
	int
	Lora扫描设备信息发送端口

	++loraInfoSendFrequent
	int
	Lora扫描设备信息发送频率

	++loraInfoSocketType
	int
	Lora扫描设备信息发送socket

	++netStatus
	int
	Lora入网状态

	++sysHardVersion
	string
	硬件版本号

	++sysSoftVersion
	string
	软件版本号

	++sysLanIp
	string
	基站IP地址

	++sysHeartFrequent
	int
	基站心跳频率

	++configInfo
	string
	基站配置状态说明

	++online
	boolean
	是否在线，true：在线；false：离线

	++configStatus
	int
	基站配置状态值


[bookmark: _Toc68090958]iBeacon列表查询
[bookmark: _Toc68090959]接口调用说明
1. 接口用途：通过建筑ID获取该建筑下配置的iBeacon列表信息。查询结果支持分页，排序规则？
基站管理配置可以在开放平台控制台管理，应用端可视具体情况接入
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/devicesV3/ibeacons?accessToken=xxxxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例：               
	 {
    "buildId": "200036", 
    "pageNum": 1, 
    "numPerPage":1 
}


[bookmark: _Toc68090960]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	建筑ID

	pageNum
	int
	否
	当前第几页，默认1

	numPerPage
	int
	否
	每页显示多少条数据，默认10



[bookmark: _Toc68090961]返回结果示例
	{
    "data": {
        "currentPage": 1,
        "numPerPage": 1,
        "totalCount": 108,
        "recordList": [
            {
                "buildId": "200036",
                "floorNo": "Floor4",
                "x": 19021,
                "y": 24219,
                "mac": "1918FC104842",
                "deviceType": "ibeacon",
                "deviceId": "1918FC80B1113441A9ACB1001C2FE51027D18874",
                "uuid": "1918FC80B1113441A9ACB1001C2FE510",
                "major": 10193,
                "minor": 34932,
                "battery": -1,
                "online": false
            }
        ],
        "pageCount": 108,
        "beginPageIndex": 1,
        "endPageIndex": 108,
        "countResultMap": null
    },
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68090962]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	

	+currentPage
	int
	当前所在页数

	+numPerPage
	int
	每页显示多少条数据

	+totalCount
	int
	查询结果总条数

	+pageCount
	int
	查询结果总页数

	+beginPageIndex
	int
	开始页数

	+endPageIndex
	int
	结束页数

	+recordList
	List<object>
	列表集合

	++buildId
	string
	建筑ID

	++floorNo
	string
	楼层号

	++x
	int
	x坐标，单位毫米

	++y
	int
	y坐标，单位毫米

	++mac
	string
	探测器的MAC地址，十六进制类型，例如：“1918FC000001”

	++deviceType
	string
	设备类型:固定ibeacon

	++deviceId
	string
	设备ID（UUID+4位16进制Major+4位16进制Minor）FDA50693A4E24FB1AFCFC6EB07647820006f0001

	++uuid
	string
	设备添加在开放平台的uuid

	++major
	int
	ibeacon major

	++minor
	int
	ibeacon minor

	++battery
	int
	ibeacon的电量，百分比数值0-100，null或其他值为未上报

	++online
	boolean
	是否在线，true：在线；false：离线
离线时间在"控制台-参数配置-Beacon配置"里设置



[bookmark: _Toc68090963]探测器列表查询
[bookmark: _Toc68090964]接口调用说明
1. 接口用途：通过建筑ID获取该建筑下配置的探测器列表信息。查询结果支持分页，排序规则？
基站管理配置可以在开放平台控制台管理，应用端可视具体情况接入
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/devicesV3/blss?accessToken=xxxxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例：  
	{
    "buildId": "200036", 
    "pageNum": 1, 
    "numPerPage": 1
}


[bookmark: _Toc68090965]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	建筑ID

	pageNum
	int
	否
	当前第几页，默认1

	numPerPage
	int
	否
	每页显示多少条数据，默认10



[bookmark: _Toc68090966]返回结果示例
	{
    "data": {
        "currentPage": 1,
        "numPerPage": 1,
        "totalCount": 3,
        "recordList": [
            {
                "buildId": "200036",
                "floorNo": "Floor5",
                "x": 24947,
                "y": 21974,
                "mac": "1918FE000209",
                "battery": 3
            }
        ],
        "pageCount": 3,
        "beginPageIndex": 1,
        "endPageIndex": 3,
        "countResultMap": null
    },
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68090967]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	

	+currentPage
	int
	当前所在页数

	+numPerPage
	int
	每页显示多少条数据

	+totalCount
	int
	查询结果总条数

	+pageCount
	int
	查询结果总页数

	+beginPageIndex
	int
	开始页数

	+endPageIndex
	int
	结束页数

	+recordList
	List<object>
	列表集合

	++buildId
	string
	建筑ID

	++floorNo
	string
	楼层号

	++x
	int
	x坐标，单位毫米

	++y
	int
	y坐标，单位毫米

	++mac
	string
	探测器的MAC地址，十六进制类型，例如：“1918FC000001”

	++battery
	int
	电量值，电量是区段（0代表: 0%~25%；1代表25%~50%；2代表 50%~75%；3代表 75%~100%）


[bookmark: _Toc68090968]标签列表查询
[bookmark: _Toc68090969]接口调用说明
1. 接口用途：通过建筑ID获取该建筑下标签列表信息。查询结果支持分页，排序规则？
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/devicesV3/blts?accessToken=xxxxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例：            
	{
    "buildId": "200036", 
    "pageNum": 1, 
    "numPerPage": 10,
    "online":"online"
}


[bookmark: _Toc68090970]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	建筑ID

	pageNum
	int
	否
	当前第几页，默认1

	numPerPage
	int
	否
	每页显示多少条数据，默认10

	online
	string
	否
	根据状态筛选返回列表“online”为在线，offline为离线，不传值为所有



[bookmark: _Toc68090971]返回结果示例
	{
    "data": {
        "currentPage": 1,
        "numPerPage": 1,
        "totalCount": 580,
        "recordList": [
            {
                "buildId": "200036",
                "floorNo": "Floor5",
                "x": 12689,
                "y": 22078,
                "mac": "1918E001FACF",
                "battery": 0,
                "workStatus": 2,
                "alarm": null,
                "retryTimes": 0,
                "latestUploadBlgMac": "723D19000409",
                "blgLoraNumber": 20242,
                "lastActiveTime": 1611650151,
                "online": true,
                "currMsgTime": null,
                "configInfo": null,
                "configStatus": null,
                "triggerLockEndTime": null,
                "triggerGroupStatus": null
            }
        ],
        "pageCount": 580,
        "beginPageIndex": 1,
        "endPageIndex": 580,
        "countResultMap": null
    },
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68090972]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	

	+currentPage
	int
	当前所在页数

	+numPerPage
	int
	每页显示多少条数据

	+totalCount
	int
	查询结果总条数

	+pageCount
	int
	查询结果总页数

	+beginPageIndex
	int
	开始页数

	+endPageIndex
	int
	结束页数

	+countResultMap
	Map<String, T>
	当前分页条件下的统计结果

	+recordList
	List<object>
	列表集合

	++buildId
	string
	建筑ID

	++floorNo
	string
	楼层号

	++x
	int
	x坐标，单位毫米

	++y
	int
	y坐标，单位毫米

	++mac
	string
	定位标签的MAC地址，十六进制类型，例如：“1918FC000001”

	++battery
	int
	电量值，电量是区段（0代表: 0%~25%；1代表25%~50%；2代表 50%~75%；3代表 75%~100%）

	++workStatus
	string
	0运动、1报警、2休眠

	++alarm
	boolean
	是否报警，true：报警；false：为报警；null:无

	++retryTimes
	int
	重试次数

	++latestUploadBlgMac
	string
	最新上报基站mac

	++blgLoraNumber
	int
	基站Lora编号

	++lastActiveTime
	long
	最后活动时间

	++online
	boolean
	是否在线，true：在线；false：离线

	++currMsgTime
	long
	当前消息时间

	++configInfo
	string
	配置信息

	++configStatus
	int
	配置状态

	++triggerLockEndTime
	long
	触发器最后锁定时间

	++triggerGroupStatus
	Map
	触发器组状态


[bookmark: _Toc68090973]标签新增
[bookmark: _Toc68090974]接口调用说明
1. 接口用途：指定建筑ID中添加标签，人员&物品新增时绑定标签
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/devicesV3/blts/add?accessToken=xxxxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例：           
	{
    "buildId": "200036", 
    "mac": "04EE039D8AE4"
}


[bookmark: _Toc68090975]参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	建筑ID

	mac
	string
	是
	设备的MAC地址,十六进制类型，例如："1918FC000001"            



[bookmark: _Toc68090976]返回结果示例
	{
    "data": null,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68090977]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败、其他情况错误码会有对应的错误信息展示

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	



[bookmark: _Toc68090978]标签删除
[bookmark: _Toc68090979]接口调用说明
1. 接口用途：删除建筑中已有的标签，例如：人员离职 ，标签报废后期无需使用该标签即可删除标签
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/devicesV3/blts/del?access?Token=xxxxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例：        
	{
    "buildId": "200036", 
    "mac": "04EE039D8AE4"
}


[bookmark: _Toc68090980]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	建筑ID

	mac
	string
	是
	设备的MAC地址,十六进制类型，例如："1918FC000001"            



[bookmark: _Toc68090981]返回结果示例
	{
    "data": null,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68090982]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	默认返回null




[bookmark: _Toc68090983]根据终端mac获取设备电量等信息
[bookmark: _Toc68090984]接口调用说明
1. 接口用途：调用接口，通过终端mac获取设备电量等信息。
2. 接口地址：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/devicesV3/bltInfoByMac?accessToken=xxxxxxxx


3. 接口post请求json参数示例：
	{
    "macList": [
        "1918B0000001",
        "1918EBCC1231"
    ]
}


[bookmark: _Toc68090985]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	macList
	List<string>
	是
	终端列表集合


[bookmark: _Toc68090986]返回结果示例
	{
    "data": {
        "success": [
            {
                "mac": "1918EBCC1231",
                "battery": 3,
                "workStatus": 1,
                "online": true,
                "errorMsg": null
            }
        ],
        "error": [
            {
                "mac": "1918B0000001",
                "battery": null,
                "workStatus": null,
                "online": null,
                "errorMsg": "blt mac does not exist"
            }
        ]
    },
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68090987]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	

	+success
	list
	成功的集合列表

	++mac
	string
	终端的mac

	++battery
	int
	终端电量

	++workStatus
	int
	工作状态（0运动、1报警、2休眠）

	++online
	boolean
	终端是否在线，true为在线，false为离线

	++errorMsg
	string
	错误信息

	+error
	list
	错误的集合列表

	++mac
	string
	终端的mac

	++battery
	int
	终端电量

	++workStatus
	int
	工作状态（0运动、1报警、2休眠）

	++online
	boolean
	终端是否在线，true为在线，false为离线

	++errorMsg
	string
	错误信息


[bookmark: _Toc68090988]模组列表获取
[bookmark: _Toc68090989]接口调用说明
1. 接口用途：调用接口返回模组列表
2. 接口地址
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/blg/module/page?accessToken=xxxxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例：
	{
    "buildId": "200036",
    "mac": "04EE039D8AE4",
    "pageNum": 1,
    "numPerPage": 12
}


[bookmark: _Toc68090990]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	建筑ID

	floorNo
	string
	是
	用于标识楼层

	pageNum
	int
	否
	当前第几页，默认1

	numPerPage
	int
	否
	每页显示多少条数据，默认10


[bookmark: _Toc68090991]请求结果示例
	{
    "data": {
        "currentPage": 1,
        "numPerPage": 12,
        "totalCount": 2,
        "recordList": [
            {
                "objectVersion": null,  
                "online": false,
                "uuid": null,
                "buildId": "200036",
                "floorNo": "Floor3",
                "x": 31330,
                "y": 19601,
                "mac": "04EE039D8AE4",
                "sysHardVersion": null, 
                "sysSoftVersion": null, 
                "sysLanIp": null, 
                "sysHeartFrequent": null, 
                "lastCommunicationTime": null, 
                "dataLinkLastTime": null,
                "workMode": null,
                "configVersion": null,
                "blgType": null, 
                "nodeConfigReason": null, 
                "useNet": null, 
                "nodes": null,
                "createTime": null,
                "createBy": null,
                "updateTime": null,
                "updateBy": null,
                "configStatus": null, 
                "lastActiveTime": 0  
            }
        ],
        "pageCount": 1,
        "beginPageIndex": 1,
        "endPageIndex": 1,
        "countResultMap": null
    },
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68090992]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	默认返回null

	+currentPage
	int
	当前所在页数

	+numPerPage
	int
	每页显示多少条数据

	+totalCount
	int
	查询结果总条数

	+pageCount
	int
	查询结果总页数

	+beginPageIndex
	int
	页码列表的开始索引（包含）

	+endPageIndex
	int
	页码列表的结束索引（包含）

	+countResultMap
	Map<String, T>
	当前分页条件下的统计结果

	+recordList
	List<object>
	本页的数据列表

	++objectVersion
	
	对象版本

	++online
	
	是否在线

	++uuid
	
	Uuid编号

	++buildId
	
	建筑id

	++floorNo
	
	楼层标识

	++x
	
	y坐标

	++y
	
	x坐标

	++mac
	
	Mac地址

	++sysHardVersion
	
	固件版本号

	++sysSoftVersion
	
	软件版本号

	++sysLanIp
	
	发送地址

	++sysHeartFrequent
	
	心跳频率

	++lastCommunicationTime
	
	最后上报时间

	++dataLinkLastTime
	
	最后心跳时间

	++workMode
	
	工作模式

	++configVersion
	
	配置版本

	++blgType
	
	基站类型

	++nodeConfigReason
	
	下发参数类型

	++useNet
	
	网络模式

	++nodes
	
	节点（主路和从路信息）

	++createTime
	date
	创建模组的时间

	++createBy
	string
	谁创建的模组

	++updateTime
	date
	修改模组时间

	++updateBy
	string
	谁修改的模组


[bookmark: _Toc68090993]混合模组新增
[bookmark: _Toc68090994]接口调用说明
1. 接口用途：在建筑中添加混合模组
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/blg/module/add?accessToken=xxxxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例：  
	{
    "buildId": "200036", 
    "mac": "04EE039D8AE5",
    "floorNo":"Floor3",
    "blgType":2,
    "x":31330,
    "y":19601
}


[bookmark: _Toc68090995]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	建筑ID

	floorNo
	string
	是
	用于标识楼层

	blgType
	int
	是
	用户标识设备型号，如:1,2,3

	mac
	string
	是
	设备的MAC地址,十六进制类型，例如："1918FC000001"            

	x
	int
	是
	设备在建筑平面图的坐标X，单位毫米

	y
	int
	是
	设备在建筑平面图的坐标Y，单位毫米



[bookmark: _Toc68090996]返回结果示例
	{
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": [],
    "data": null
}


[bookmark: _Toc68090997]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	默认返回null



[bookmark: _Toc68090998]物联网终端新增
[bookmark: _Toc68090999]接口调用说明
1. 接口用途：在建筑中添加物联网终端
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/devicesV4/iots/add?accessToken=xxxxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例：  
	{
  "buildId": "200036",
  "deviceType": 1,
  "interval": 200,
  "mac": "04E886000001"
}


[bookmark: _Toc68091000]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	建筑ID

	mac
	string
	是
	设备的MAC地址,十六进制类型，例如："1918FC000001"            

	deviceType
	int
	是
	设备类型BLE:1,Zigbee:2,sub-1g:3,2.4g:4

	interval
	int
	是
	上报间隔(毫秒)



[bookmark: _Toc68091001]返回结果示例
	{
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": [],
    "data": null
}


[bookmark: _Toc68091002]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	data
	objcet
	默认返回null

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息



[bookmark: _Toc68091003]物联网模组终端删除
[bookmark: _Toc68091004]接口调用说明
1. 接口用途：在建筑中添加物联网终端
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/devicesV4/iots/del?access?Token=xxxxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例：  

	{
  "buildId": "200036",
  "mac": "04E886000001"
}


[bookmark: _Toc68091005]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	建筑ID

	mac
	string
	是
	设备的MAC地址,十六进制类型，例如："1918FC000001"            



[bookmark: _Toc68091006]返回结果示例
	{
    "data": null,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091007]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	默认返回null



[bookmark: _Toc68091008]AOA引擎列表查询
[bookmark: _Toc68091009]接口调用说明
1. 接口用途：通过建筑ID返回建筑下的AOA引擎信息
2. 接口地址：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/devicesV3/aoas?accessToken=xxxxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例:
	{
    "buildId": "200036", 
    "pageNum": 1, 
    "numPerPage": 10
}




[bookmark: _Toc68091010]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	建筑ID

	pageNum
	int
	否
	当前第几页，默认1

	numPerPage
	int
	否
	每页显示多少条数据，默认10



[bookmark: _Toc68091011]返回结果示例
	{
    "data": {
        "currentPage": 1,
        "numPerPage": 1,
        "totalCount": 3,
        "recordList": [
            {
                "uuid": "5fc75b500c009911197195ff",
                "buildId": "200036",
                "floorNo": "Floor5",
                "x": 22268,
                "y": 18846,
                "z": 2700,
                "mac": "3CFAD3B03885",
                "sysLanIp": "172.16.10.66",
                "name": "基站3",
                "lastCommunicationTime": "2021-01-26 17:53:25",
                "online": true,
                "stationType": "AOA",
                "channel": null,
                "angles": [
                    1089,
                    8191,
                    2146,
                    314,
                    364,
                    336
                ],
                "mapId": "vhKDyJoJ4",
                "zoneId": null,
                "elevation": 0.0,
                "azimuth": 200.0,
                "rotation": 0.0,
                "errorDegree": 0.0,
                "createTime": "2020-12-02 17:16:00",
                "updateTime": "2021-01-26 17:53:30"
            }
        ],
        "pageCount": 3,
        "beginPageIndex": 1,
        "endPageIndex": 3,
        "countResultMap": null
    },
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091012]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	data
	object
	

	+currentPage
	int
	当前所在页数

	+numPerPage
	int
	每页显示多少条数据

	+totalCount
	int
	查询结果总条数

	+pageCount
	int
	查询结果总页数

	+beginPageIndex
	int
	页码列表的开始索引（包含）

	+endPageIndex
	int
	页码列表的结束索引（包含）

	+countResultMap
	Map<String, T>
	当前分页条件下的统计结果

	+recordList
	List<object>
	本页的数据列表

	++uuid
	string
	uuid编号

	++buildId
	string
	建筑ID

	++floorNo
	string
	楼层标识

	++x
	int
	x坐标

	++y
	int
	y坐标

	++z
	int
	z坐标

	++mac
	string
	Mac地址

	++sysLanIp
	string
	ip地址

	++name
	string
	基站名称

	++lastCommunicationTime
	LocalDateTime
	最后通信时间

	++online
	boolean
	是否在线（true:在线；false:离线）

	++stationType
	string
	基站类型

	++channel
	string
	工作信道

	++angles
	List<integer>
	旋转角度

	++mapId
	string
	地图id

	++zoneId
	string
	区域id

	++elevation
	double
	AOA算法的elevation

	++azimuth
	double
	AOA算法的azimuth

	++rotation
	double
	AOA算法的rotation

	++errorDegree
	double
	AOA算法的errorDegree

	++createTime
	LocalDateTime
	创建时间

	++updateTime
	LocalDateTime
	修改时间

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息



[bookmark: _Toc68091013]电子围栏API
电子围栏API是提供的一套在真趣开放平台操作电子围栏的API接口。用户可以根据提供的围栏API构造、管理电子围栏等功能。
[bookmark: _Toc68091014]区域列表
[bookmark: _Toc68091015]接口说明
1. 接口用途：调用接口，返回对应建筑下的区域列表。
2. 接口地址：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/areas/page?accessToken=xxxxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例
	{
    "buildId": "200036",             
    "pageNum": 1,             
    "numPerPage": 1
}


[bookmark: _Toc68091016]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证

	buildId
	string
	是
	查询指定建筑的ID

	pageNum
	int
	是
	分页参数，表示从第几页开始查询，默认1

	numPerPage
	int
	是
	分页参数，表示每页显示多少条，默认10


[bookmark: _Toc68091017]返回结果示例
	{
    "data": {
        "datas": [
            {
                "id": 1,
                "name": "五楼研发",
                "remark": "",
                "userId": "d63a6557aa5fe703cefc5cc50f846895",
                "buildId": "200036",
                "createBy": "client",
                "updateBy": null,
                "createTime": "2021-02-06 10:49:44",
                "updateTime": null
            }
        ],
        "total": 2,
        "limit": 1,
        "pageNos": 2,
        "currPageNo": 1,
        "navigatePageNos": [
            1,
            2
        ],
        "userId": "d63a6557aa5fe703cefc5cc50f846895",
        "buildId": "200036",
        "name": null,
        "firstPage": true,
        "lastPage": false,
        "startRow": 0
    },
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091018]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	data
	object
	

	+datas
	List<T>
	对象记录结果集

	++id
	int
	区域id

	++name
	string
	区域名称

	++remark
	string
	区域备注

	++userId
	string
	用户userId

	++buildId
	string
	建筑id

	++createBy
	string
	谁创建的区域

	++updateBy
	string
	谁修改的区域

	++createTime
	LocalDateTime
	创建区域的时间

	++updateTime
	LocalDateTime
	修改区域的时间

	+total
	int
	总记录数

	+limit
	int
	每页显示记录数

	+pageNos
	int
	总页数

	+currPageNo
	int
	当前页

	+navigatePageNos
	int[]
	所有导航页号

	+userId
	string
	用户id

	+buildId
	string
	建筑id

	+name
	string
	无实际作用

	+firstPage
	boolean
	是否为第一页

	+lastPage
	boolean
	是否为最后一页

	+startRow
	
	开始行

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息


[bookmark: _Toc68091019]保存、修改区域
[bookmark: _Toc68091020]接口说明
1. 接口用途：调用接口，添加或者删除区域。
2. 接口地址：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/areas/save?accessToken=xxxxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例
	{
    "rails": [
        {
            "railUuid": "a44f208fbf4e43af8619cdb79f23968a"
        },
        {
            "railUuid": "c24be0a940ae422d8514c1d494c7411b"
        }
    ],
    "region": {
        "id": "11",
        "buildId": "200036",
        "name": "五楼研发2",
        "remark": "string"
    }
}


[bookmark: _Toc68091021]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证

	rails
	list
	是
	围栏id集合，区域绑定围栏，需要获得围栏id

	+railUuid
	string
	是
	围栏id

	region
	object
	是
	区域对象

	+id
	int
	否
	区域id为空时，为新增区域，反之为修改区域

	+buildid
	string
	是
	建筑id

	+name
	string
	是
	区域名称

	+remark
	string
	否
	区域备注


[bookmark: _Toc68091022]返回结果示例
	{
"data": 13,
"errorCode": 0,
"errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091023]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	成功返回区域id，失败返回null


[bookmark: _Toc68091024]删除区域
[bookmark: _Toc68091025]接口说明
1. 接口用途：调用接口，删除对应区域id的区域。
2. 接口地址：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/areas/del?accessToken=xxxxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例
	{
    "uuid": "11"
}


[bookmark: _Toc68091026]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证

	uuid
	string
	是
	区域id




[bookmark: _Toc68091027]返回结果示例
	{
    "data": "null",
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091028]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	默认返回null


[bookmark: _Toc68091029]围栏列表
[bookmark: _Toc68091030]接口说明
1. 接口用途：查询指定建筑ID下的电子围栏列表，用于应用端管理、展示、查看围栏信息。查询支持分页。
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/rails_V2?accessToken=xxxxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例：             
	{
    "buildId": "200036",             
    "pageNum": 1,             
    "numPerPage": 1    
}


[bookmark: _Toc68091031]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证

	buildId
	string
	是
	查询指定建筑的ID

	pageNum
	int
	是
	分页参数，表示从第几页开始查询，默认1

	numPerPage
	int
	是
	分页参数，表示每页显示多少条，默认10


[bookmark: _Toc68091032]返回结果示例
	{
    "data": {
        "currentPage": 1,
        "numPerPage": 1,
        "totalCount": 3,
        "recordList": [
            {
                "uuid": "3c6236abb84248edb05e5fbf5379333c",
                "buildId": "200036",
                "floorNo": "Floor3",
                "railName": "5",
                "railType": 1,
                "concernType": "all",
                "enterInfoType": null,
                "enterInfo": null,
                "leaveInfoType": null,
                "leaveInfo": null,
                "createTime": "2020-07-27T03:37:15.000+0000",
                "createBy": "d63a6557aa5fe703cefc5cc50f846895",
                "updateTime": "2020-07-27T03:37:15.000+0000",
                "updateBy": null,
                "userRailType": null,
                "remark": "",
                "stopTimeLimitSeconds": 0,
                "points": [
                    {
                        "x": 17382,
                        "y": 20066
                    },
                    {
                        "x": 24730,
                        "y": 17558
                    },
                    {
                        "x": 20160,
                        "y": 28218
                    }
                ],
                "circleRadius": 0.0
            }
        ],
        "pageCount": 3,
        "beginPageIndex": 1,
        "endPageIndex": 3,
        "countResultMap": null
    },
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091033]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	建筑列表信息

	+currentPage
	int
	当前所在页数

	+numPerPage
	int
	每页显示多少条数据

	+totalCount
	int
	查询结果总条数

	+pageCount
	int
	查询结果总页数

	+beginPageIndex
	int
	开始页数

	+endPageIndex
	int
	结束页数

	+countResultMap
	
	当前分页条件下的统计结果

	+recordList
	List<object>
	围栏列表集合

	+uuid
	string
	真趣开放平台分配给ISV账号的唯一标识

	+buildId
	string
	建筑ID

	+floorNo
	string
	楼层标识

	+railName
	string
	围栏名称

	+railType
	int
	围栏类型 :0表示圆形，1表示多边形

	+concernType
	string
	围栏关注类型，填写all 未启用

	+enterInfoType
	string
	进入围栏信息类型，null，未启用

	+enterInfo
	string
	进入围栏信息, null，未启用

	+leaveInfoType
	string
	离开围栏信息类型, null，未启用

	+leaveInfo
	string
	离开围栏信息, null，未启用

	+createTime
	date
	创建围栏的时间

	+createBy
	string
	谁创建的围栏

	+updateTime
	date
	修改围栏时间

	+updateBy
	string
	谁修改的围栏

	+userRailType
	string
	用户围栏类型

	+remark
	string
	围栏备注说明

	+stopTimeLimitSeconds
	int
	停止时间限制秒

	+points
	List<FloorRailPoint>
	点位

	++x
	int
	x坐标

	++y
	int
	y坐标

	+circleRadius
	double
	圆形围栏半径



[bookmark: _Toc68091034]新增多边形围栏
[bookmark: _Toc68091035]接口说明
1. 接口用途：在指定建筑上面添加多边形电子围栏。应用端基于建筑地图添加围栏
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/railsV2/add?accessToken=dc169cd694224c22b7ee17249d88c95c


3. 接口post请求参数json示例：              
	{
    "buildId": "200036",
    "rail": {
        "floorNo": "Floor4",
        "railName": "测试12002",
        "railType": 1,
        "polygon": {
            "points": [
                {
                    "x": 2289,
                    "y": 1239
                },
                {
                    "x": 30238,
                    "y": 6000
                },
                {
                    "x": 4001,
                    "y": 6000
                }
            ]
        },
        "remark": "备注"
    }
}


[bookmark: _Toc68091036]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	指定建筑的ID

	rail
	object
	是
	围栏实体类

	+floorNo
	string
	是
	围栏所在的楼层号

	+railName
	string
	是
	围栏名称

	+railType
	int
	是
	围栏类型，1表示多边形，0表示圆形

	+polygon
	List<object>
	是
	围栏各个点位集合，注意：各个点之间需要按画图顺序排列

	++points
	List
	是
	点位

	+++x
	int
	是
	点位x坐标 ，单位毫米

	+++y
	int
	是
	点位y坐标 ，单位毫米

	remark
	string
	否
	备注


[bookmark: _Toc68091037]返回结果示例
	{
    "data": "8113b8e146334b76952dc15a8b69cdc2",
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091038]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	围栏的uuid编号


[bookmark: _Toc68091039]新增圆形围栏（unused）
[bookmark: _Toc68091040]接口调用说明
1. 接口用途：在指定建筑上面添加圆形电子围栏。应用端基于建筑地图添加围栏
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/rails_V2/add?accessToken=xxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例：            
	{
    "buildId": "200036", 
    "rail": {
        "floorNo": "Floor4", 
        "railName": "测试1158", 
        "railType": 0,  
        "circle": {        
            "o": {          
                "x": 2,   
                "y": 3   
            },
            "radius":33.2
        }, 
        "remark": "备注1158"
    }
}


[bookmark: _Toc68091041]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	指定建筑的ID

	rail
	object
	是
	圆形围栏实体类

	+floorNo
	string
	是
	指定围栏所在的楼层号

	+railName
	string
	是
	围栏名称

	+railType
	int
	是
	围栏类型，1表示多边形，0表示圆形

	+cirle
	string
	是
	围栏形状，圆形

	++o
	
	
	

	+++x(o)
	int
	是
	圆心o的x坐标，单位毫米

	+++y(o)
	int
	是
	圆心o的y坐标，单位毫米

	++radius
	double
	是
	圆的半径

	remark
	string
	否
	备注


[bookmark: _Toc68091042]返回结果示例
	{
    "data": null,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091043]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	默认返回null


[bookmark: _Toc68091044]修改多边形围栏
[bookmark: _Toc68091045]接口调用说明
1. 接口用途：根据指定建筑ID上围栏uuid，重新设定围栏。应用端根据用户室内外区域的调整，重新设定围栏
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/railsV2/edit?accessToken=xxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例：            
	{
    "buildId": "200036",
    "rail": {
        "uuid": "1ec80a6c6cf9433dbe372a7830029af2",
        "floorNo": "Floor3",
        "railName": "测试120023",
        "railType": 1,
        "polygon": {
            "points": [
                {
                    "x": 2289,
                    "y": 1239
                },
                {
                    "x": 3099,
                    "y": 919
                },
                {
                    "x": 3380,
                    "y": 1889
                },
                {
                    "x": 2149,
                    "y": 2590
                }
            ]
        },
        "remark": "测试0987"
    }
}


[bookmark: _Toc68091046]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	指定建筑的ID

	rail
	object
	是
	围栏实体类

	+uuid
	string
	是
	需要修改围栏的唯一标识

	+floorNo
	string
	是
	围栏所在的楼层号

	+railName
	string
	是
	围栏名称

	+railType
	int
	是
	围栏类型，1表示多边形，0表示圆形

	+polygon
	List<object>
	是
	围栏各个点位集合，注意：各个点之间需要按画图顺序排列

	++points
	List
	是
	点位

	+++x
	int
	是
	点位x坐标 ，单位毫米

	+++y
	int
	是
	点位y坐标 ，单位毫米

	remark
	string
	否
	备注



[bookmark: _Toc68091047]返回结果示例
	{
    "data": null,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091048]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	默认返回null


[bookmark: _Toc68091049]修改圆形围栏 (unused)
[bookmark: _Toc68091050]接口调用说明
1. 接口用途：根据指定建筑ID上围栏uuid，重新设定围栏。应用端根据用户室内外区域的调整，重新设定围栏。
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/rails_V2/edit?accessToken=xxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例：             
	{
    "buildId": "200036", 
    "rail": {
        "uuid":"4dd2e887ea4a437db2d918eafe251599", 
        "floorNo": "Floor4", 
        "railName": "测试0973", 
        "railType": 0,  
        "circle": {        
            "o": {          
                "x": 1,   
                "y": 4   
            },
            "radius":31
        }, 
        "remark": "测试0973"
    }
}


[bookmark: _Toc68091051]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	指定建筑的ID

	rail
	object
	是
	圆形围栏实体类

	+uuid
	string
	是
	需要修改围栏的唯一标识

	+floorNo
	string
	是
	指定围栏所在的楼层号

	+railName
	string
	是
	围栏名称

	+railType
	int
	是
	围栏类型，1表示多边形，0表示圆形

	+cirle
	string
	是
	围栏形状，圆形

	++o
	
	
	

	+++x(o)
	int
	是
	圆心o的x坐标，单位毫米

	+++y(o)
	int
	是
	圆心o的y坐标，单位毫米

	++radius
	double
	是
	圆的半径

	remark
	string
	否
	备注



[bookmark: _Toc68091052]返回结果示例
	{
    "data": null,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091053]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	默认返回null


[bookmark: _Toc68091054]删除围栏
[bookmark: _Toc68091055]接口调用说明
1. 接口用途：根据指定建筑ID上围栏uuid，删除已有围栏。应用端根据用户室内外区域的调整，删除无用围栏。
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/rails_V2/del?accessToken=xxxxxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例：                
	{
    "buildId": "200036", 
    "uuid": "1ec80a6c6cf9433dbe372a7830029af2"
}


[bookmark: _Toc68091056]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	指定建筑的ID

	uuid
	string
	是
	删除电子围栏的UUID


[bookmark: _Toc68091057]返回结果示例
	{
    "data": null,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091058]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	默认返回null



[bookmark: _Toc68091059]根据围栏ID，设备类型，获围栏内标签明细
[bookmark: _Toc68091060]接口调用说明
1. 接口用途：通过建筑ID、围栏ID、设备类型请求接口，实时获得围栏内对应设备标签详情，定位离线的终端会被过滤。
2. 接口地址：
	http://定位引擎服务器ip:46000/WebLocate/locateByRail?accessToken=xxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例
	{
    "buildId": "200036",
    "railId": "d63a6557aa5fe703cefc5cc50f846895",
    "type": ""
}


[bookmark: _Toc68091061]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	指定建筑的ID

	railId
	string
	是
	指定的围栏id

	type
	string
	否
	设备类型，例如：BLT5；为空时，查询围栏内所有定位在线终端设备。


[bookmark: _Toc68091062]返回结果示例
	{
    "data": {
        "areaId": "9688ee28678c473ca6782856c8d958ce",
        "type": "",
        "totalCount": 1,
        "recordList": [
            {
                "buildId": "200036",
                "floorNo": "Floor5",
                "tagType": null,
                "userId": "1918FF00D651",
                "timestampMillisecond": 1613701353195,
                "status": 2,
                "longitude": 0.0,
                "latitude": 0.0,
                "xmillimeter": 10582,
                "ymillimeter": 17227
            }
        ]
    },
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091063]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	data
	object
	建筑列表信息

	+areaId
	string
	对应围栏id

	+type
	string
	设备类型

	+totalCount
	int
	围栏内定位在线终端总数

	+recordList
	List<object>
	围栏内定位在线终端列表集合

	++buildId
	
	建筑id

	++floorNo
	
	建筑楼层标识

	++tagType
	
	标记类型

	++userId
	
	终端的mac地址

	++timestampMillisecond
	
	时间戳

	++status
	
	0 运动、1 报警、2 休眠

	++longgitude
	
	经度

	++latitude
	
	纬度

	++xmillimeter
	
	x坐标，单位毫米

	++ymillimeter
	
	y坐标，单位毫米

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息


[bookmark: _Toc68091064]根据区域ID，设备类型，获取区域内标签明细
[bookmark: _Toc68091065]接口调用说明
1. 接口用途：通过建筑ID、区域ID、设备类型请求接口，实时获得区域内对应设备标签详情，定位离线的终端会被过滤。
2. 接口地址：
	http://定位引擎服务器ip:46000/WebLocate/locateByRegion?accessToken=xxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例
	{
    "buildId": "200036",
    "regionId": "1",
    "type": "BLT5"
}


[bookmark: _Toc68091066]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	指定建筑的ID

	regionId
	string
	是
	指定的围栏id

	type
	string
	否
	设备类型，例如：BLT5；为空时，查询区域内所有定位在线终端设备。


[bookmark: _Toc68091067]返回结果示例
	{
    "data": {
        "areaId": "2",
        "type": "",
        "totalCount": 1,
        "recordList": [
            {
                "buildId": "200036",
                "floorNo": "Floor5",
                "tagType": null,
                "userId": "1918FF00D64D",
                "timestampMillisecond": 1613702167273,
                "status": 2,
                "longitude": 0.0,
                "latitude": 0.0,
                "xmillimeter": 13300,
                "ymillimeter": 21986
            }
        ]
    },
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091068]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	data
	object
	建筑列表信息

	+areaId
	string
	对应区域id

	+type
	string
	设备类型

	+totalCount
	int
	围栏内定位在线终端总数

	+recordList
	List<object>
	围栏内定位在线终端列表集合

	++buildId
	
	建筑id

	++floorNo
	
	建筑楼层标识

	++tagType
	
	标记类型

	++userId
	
	终端的mac地址

	++timestampMillisecond
	
	时间戳

	++status
	
	0 运动、1 报警、2 休眠

	++longgitude
	
	经度

	++latitude
	
	纬度

	++xmillimeter
	
	x坐标，单位毫米

	++ymillimeter
	
	y坐标，单位毫米

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息


[bookmark: _Toc68091069]定位API 
定位API是提供的一种在客户端获取某个位置的方法。用户只需根据提供的定位API构造一条标准的URI, 便可进行位置查询等功能。
开发者可以根据用户ID查询位置、可以整个楼层查询位置、可以订阅位置结果和推送位置信息。
[bookmark: _Toc68091070]URL查询位置结果（用户ID查询）
[bookmark: _Toc68091071]接口调用说明
1. 接口用途：通过终端设备Mac集合列表，查询这些终端在某一时间点的位置信息
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/ WebLocate/locateResultsV3?accessToken=xxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例：  
	{
    "macs": [
        "1918E001FACF"
    ],
    "timePeriod": -1
}


[bookmark: _Toc68091072]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	macs
	string
	是
	十六进制类型的mac集合，例如：”1918FC000001”，即定位标签的MAC地址的集合

	timePeriod
	int
	是
	单位（毫秒），表示此接口调用的多少毫秒之内，取最新的一条定位信息，并非离线数据。
可以为-1，-1表示直接取最新的一条定位信息


[bookmark: _Toc68091073]返回结果示例
	{
    "data": [
        {
            "latitude": 31.26516094766799,
            "yMillimeter": 22040,
            "locationType": 1,
            "buildId": "200036",
            "floorNo": "Floor5",
            "timestampMillisecond": 1611714907140,
            "xMillimeter": 12588,
            "userId": "d63a6557aa5fe703cefc5cc50f846895",
            "mac": "1918E001FACF",
            "longitude": 120.72728914484489,
            "status": 2
        }
    ],
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091074]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	List<object>
	位置信息实体类集合

	userId
	string
	用户ID

	+locationType
	int
	定位数据类型，1 表示室内定位， 2 表示GPS定位

	+buildId
	string
	建筑ID

	+floorNo
	string
	楼层号

	+mac
	string
	定位标签ID即定位标签的MAC地址

	+timestampMillisecond
	int
	时间戳

	+xMillimeter
	int
	x坐标，单位毫米

	+yMillimeter
	int
	y坐标，单位毫米

	+status
	int
	0 运动、1 报警、2 休眠

	+longitude
	double
	GPS经度 注：必须保证开放平台建筑图片GPS校对正确

	+latitude
	double
	GPS纬度 注：必须保证开放平台建筑图片GPS校对正确


[bookmark: _Toc68091075]URL查询位置结果（整个楼层查询）
     查询建筑的楼层信息。
[bookmark: _Toc68091076]接口调用说明
1. 接口用途：通过建筑楼层标识获取改楼层所有终端位置信息，查询该楼层所有终端在某一时间点的位置信息。
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/WebLocate/buildFloorLocateResultV2?accessToken=xxxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例：  
	{
    "buildId": "200036",             
    "floorNo": "Floor5",             
    "timePeriod": -1
}


[bookmark: _Toc68091077]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	建筑ID

	floorNo
	string
	是
	楼层号

	timePeriod
	int
	是
	单位（毫秒），表示此接口调用的多少毫秒之内，取最新的一条定位信息，并非离线数据
可以为-1，-1表示直接取最新的一条定位信息


[bookmark: _Toc68091078]返回结果示例
	{
    "data": [
        {
            "buildId": "200036",
            "floorNo": "Floor5",
            "mac": "A112603104D6",
            "timestampMillisecond": 1611715821688,
            "xMillimeter": 13396,
            "yMillimeter": 20998,
            "longitude": 120.72729762552046,
            "latitude": 31.265170355853808,
            "status": 2
        }
    ],
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091079]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	List<object>
	位置信息实体类集合

	+buildId
	string
	建筑ID

	+floorNo
	string
	楼层号

	+mac
	string
	定位标签的MAC地址，十六进制类型，例如：”1918FC000001”

	+timestampMillisecond
	int
	时间戳

	+xMillimeter
	int
	x坐标，单位毫米

	+yMillimeter
	int
	y坐标，单位毫米

	+longitude
	double
	GPS经度 注：必须保证开放平台建筑图片GPS校对正确

	+latitude
	double
	GPS纬度 注：必须保证开放平台建筑图片GPS校对正确

	+status
	int
	0 运动、1 报警、2 休眠



[bookmark: _Toc68091080]终端下行
[bookmark: _Toc68091081]终端文本下行
[bookmark: _Toc68091082]接口调用说明
1. 接口用途：应用端通过本接口向终端下发消息。
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/cmd/textSubmit?accessToken=xxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例：    
	{
    "cmdType": 0,
    "accesstoken": "{{token}}",
    "buildId": "200036",
    "bltMac": "1918E001FACF",
    "applicationAckReqType": 1,
    "content": "123"
}


[bookmark: _Toc68091083]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	建筑ID

	bltMac
	string
	是
	终端mac地址，十六进制类型，例如："1918FC000001"

	cmdType
	int
	是
	cmdType == 0  时为单发命令 针对指定终端地址发送消息
cmdType == 1 针对基站buildId所有基站广播内容，暂不支持

	applicationAckReqType
	int
	是
	0：无需应用应答
1：请求阅读应答 (注：类似钉钉的已读功能)
2：请求命令执行应答 （注：类似报告某项工作已完成的功能）

	content
	string
	是
	发送文本内容 (注:GB2312编码发送 原则15包最大 一包最大37byte) 按照自己需求限制内容长度，真趣设备最大4包




[bookmark: _Toc68091084]返回结果示例
	{
    "data": {
        "id": 4,
        "cmdCnt": 4,
        "timeOut": null,
        "bltMac": "1918C1001951",
        "params": "{\"buildId\":\"200036\",\"bltMac\":\"1918C1001951\",\"applicationAckReqType\":1,\"content\":\"123\"}",
        "buildId": "200036",
        "cmdType": "BLB_TEXTMESSAGE",
        "ackProcess": "",
        "method": null,
        "ackType": null,
        "createTime": "2021-02-19 11:37:41",
        "updateTime": "2021-02-19 11:37:41"
    },
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091085]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	终端文本下行返回结果实体类
当请求参数cmdType==1时data为null）
cmdType==0时data返回本实体类

	+id
	long
	消息唯一值，用于后续操作实际对应

	+cmdCnt
	long
	重发机制（6次）

	+cmdType
	string
	重发类型

	+buildId
	string
	建筑id

	+bltMac
	string
	终端mac

	+params
	string
	参数内容

	+ackType
	int
	Ack回应类型
TIMEOUT(-2, "超时"),
RECEIVED(0, "设备接收"),
REPLAY_YES(1, "是"),
REPLAY_NO(2, "否"),
REPLAY_CONFIRM(3, "已确认"),
REPLAY_READED(4, "已读");

	+method
	int
	---

	+timeOut
	long
	用于计算超时TIMEOUT

	+ackProcess
	string
	Ack进程

	+createTime
	LocalDateTime
	创建时间

	+updateTime
	LocalDateTime
	修改时间



[bookmark: _Toc68091086]批量终端文本下行
[bookmark: _Toc68091087]接口调用说明
1. 接口用途：应用端通过本接口向一批终端下发消息
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/cmd/textSubmitPage?accessToken=xxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例：    
	{
    "cmdType": "0",
    "accesstoken": "{{token}}",
    "buildId": "200036",
    "bltMac": "1918E001FACF,1918E10156",
    "applicationAckReqType": 1,
    "content": "123"
}


[bookmark: _Toc68091088]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	cmdType
	int
	是
	cmdType == 0x00  时为单发命令 针对指定终端地址发送消息
cmdType == 0x01 针对基站buildId所有基站广播内容

	buildId
	string
	是
	建筑ID

	bltMac
	string
	是
	终端mac地址string字符串，以逗号分割，十六进制类型，例如："1918FC000001,1918FC000002,......"

	applicationAckReqType
	int
	是
	0：无需应用应答
1：请求阅读应答 (注：类似钉钉的已读功能)
2：请求命令执行应答 （注：类似报告某项工作已完成的功能）

	content
	string
	是
	发送文本内容 (注:GB2312编码发送 原则15包最大 一包最大37byte) 按照自己需求限制内容长度，真趣设备最大4包



[bookmark: _Toc68091089]返回结果示例
	{
    "data": [
        {
            "id": 172147,
            "cmdCnt": 16,
            "timeOut": null,
            "bltMac": "1918E001FACF",
            "params": "{\"buildId\":\"200036\",\"bltMac\":\"1918E001FACF\",\"applicationAckReqType\":1,\"content\":\"123\"}",
            "buildId": "200036",
            "cmdType": "BLB_TEXTMESSAGE",
            "ackProcess": "",
            "method": null,
            "ackType": null,
            "createTime": "2021-01-27 11:38:27",
            "updateTime": "2021-01-27 11:38:27"
        }
    ],
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091090]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	终端文本下行返回结果实体类
当请求参数cmdType==1时data为null）
cmdType==0时data返回本实体类

	+id
	long
	消息唯一值，用于后续操作实际对应

	+cmdCnt
	
	重发机制（6次）

	+cmdType
	
	重发类型

	+buildId
	
	建筑id

	+bltMac
	
	终端mac

	+params
	
	参数内容

	+ackType
	int
	Ack回应类型
TIMEOUT(-2, "超时"),
RECEIVED(0, "设备接收"),
REPLAY_YES(1, "是"),
REPLAY_NO(2, "否"),
REPLAY_CONFIRM(3, "已确认"),
REPLAY_READED(4, "已读");

	+method
	
	---

	+timeOut
	Long
	用于计算超时TIMEOUT

	+ackProcess
	
	Ack进程

	+createTime
	
	创建时间

	+updateTime
	
	修改时间



[bookmark: _Toc68091091]终端并行下行V2
[bookmark: _Toc68091092]接口调用说明
1. 接口用途：应用端通过本接口向一批终端下发消息，下发消息支持参数
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/cmd/v2/text-submit?accessToken=xxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例：   
	{
    "cmdType": 0,
    "accesstoken":"{{token}}",
    "cmdId": 138,
    "buildId": "200036",
    "bltMac": "1918E001FACF",
    "content": "123",   
    "params": {
        "applicationAckReqType": "1"
    }
}


[bookmark: _Toc68091093]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	cmdType
	int
	是
	cmdType == 0x00  时为单发命令 针对指定终端地址发送消息
cmdType == 0x01 针对基站buildId所有基站广播内容（咱不支持）

	buildId
	string
	是
	建筑ID

	bltMac
	string
	是
	终端mac地址，十六进制类型，例如："1918FC000001"

	content
	string
	否
	发送文本内容 (注:GB2312编码发送 原则15包最大 一包最大37byte) 按照自己需求限制内容长度，真趣设备最大4包 （文本命令必填）

	cmdId
	int
	是
	0x8A -- TEXT_MESSAGE(通用文本命令)
0x92 --  工友版派工命令
0x94 -- BLT7报警移除

	params
	Map<string,object>
	是
	依据cmdId传入对应参数值



[bookmark: _Toc68091094]CmdId与params
	cmdId
	params
		说明

	0x8A
	{
  “applicationAckReqType”:0
}
	0：无需应用应答
1：请求阅读应答 (注：类似钉钉的已读功能)
2：请求命令执行应答 （注：类似报告某项工作已完成的功能）

	0x92
	{
	"workOrderType":0,
	"workOrderPromptTime":5,
	"workOrderTimeout":5
}
	workOrderType:000：清洁001：接送	 010：催单011：超时100：开始工单101：自动完成工单111：手动完成工单
workOrderPromptTime:工单的固定催单时间(1-35M)
workOrderTimeout:工单的固定超时时间(5-75m)

	0x94
	{
  “alarmRemoveType“：1
}
	1:OneKeyRepairAlarm
2:SeparateAlarm


[bookmark: _Toc68091095]返回结果示例
	{
    "data": {
        "id": 172153,
        "cmdCnt": 22,
        "timeOut": null,
        "bltMac": "1918E001FACF",
        "params": "{\"buildId\":\"200036\",\"bltMac\":\"1918E001FACF\",\"applicationAckReqType\":1,\"content\":\"123\"}",
        "buildId": "200036",
        "cmdType": "BLB_TEXTMESSAGE",
        "ackProcess": "",
        "method": null,
        "ackType": null,
        "createTime": "2021-01-27 11:56:18",
        "updateTime": "2021-01-27 11:56:18"
    },
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091096]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	终端文本下行返回结果实体类
当请求参数cmdType==1时data为null）
cmdType==0时data返回本实体类

	+id
	long
	消息唯一值，用于后续操作实际对应

	+cmdCnt
	
	重发机制（6次）

	+cmdType
	
	重发类型

	+buildId
	
	建筑id

	+bltMac
	
	终端mac

	+params
	
	参数内容

	+ackType
	int
	Ack回应类型
TIMEOUT(-2, "超时"),
RECEIVED(0, "设备接收"),
REPLAY_YES(1, "是"),
REPLAY_NO(2, "否"),
REPLAY_CONFIRM(3, "已确认"),
REPLAY_READED(4, "已读");

	+method
	
	---

	+timeOut
	Long
	用于计算超时TIMEOUT

	+ackProcess
	
	Ack进程

	+createTime
	
	创建时间

	+updateTime
	
	修改时间



[bookmark: _Toc68091097]蓝牙网关灯光设备控制
[bookmark: _Toc68091098]接口说明
1. 接口用途：应用端调用本接口实现远程控制指定建筑下的蓝牙网关设备灯光开关状态
报警等
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/devices/alarmBellCtrlV2?accessToken=xxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例：               
	{
    "mac":"403D19000464",
    "voiceLightFlag":0,
    "buildId":"202437"
}


[bookmark: _Toc68091099]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证 

	buildId
	string
	是
	设备所在的建筑的ID

	mac
	string
	是
	设备Mac地址

	voiceLightFlag
	int
	是
	控制开关，0表示关，1表示开



[bookmark: _Toc68091100]返回结果示例
	{
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": [],
    "data": {
        "mac": "configId"
    }
}


[bookmark: _Toc68091101]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	返回结果实体类

	+mac
	string
	接口【蓝牙网关灯光设备控制】返回的configid



[bookmark: _Toc68091102]设备配置状态查询
[bookmark: _Toc68091103]接口说明
1. 接口用途：应用端
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/devicesV3/configStatus?accessToken=xxxxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例： （buildId好像只要是该账号下的都可以）           
	{
    "configId": "eb70e97437e7418d923d2460bf2dc1e5",
    "buildId": "200036"
}


[bookmark: _Toc68091104]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	configId
	string
	是
	蓝牙网关灯光设备控制 返回的mac对应的configId值

	buildId
	string
	是
	设备所在的建筑的ID



[bookmark: _Toc68091105]返回结果示例
	{
    "data": 1,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091106]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败、其他情况错误码会有对应的错误信息展示

	data
	int
	设备配置状态。1：配置成功；0或-1：配置失败



[bookmark: _Toc68091107]万能基站终端下行
[bookmark: _Toc68091108]接口说明
1. 接口用途：应用端通过此接口向 Lora终端下发指令
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/devices/deviceDown?accessToken=xxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例：            
	{
  "confirmed": true,
  "data": "2222333666",
  "dataType": "STRING",
  "devEUI": "6467c42060914819",
  "fport": 22
}



[bookmark: _Toc68091109]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证

	confirmed
	boolean
	是
	是否需要终端确认

	data
	string
	是
	下行文本内容 大小限制

	dataType
	string
	是
	数据类型（STRING/HEX）

	devEUI
	string
	是
	LoRaWan节点EUI

	fport
	int
	是
	端口号，可自己设定



[bookmark: _Toc68091110]返回结果示例
正常时的返回JSON数据包示例：
	{
    "data": "1142",
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091111]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	设备下行次数cnt


[bookmark: _Toc68091112]模组后台数据下发
[bookmark: _Toc68091113]接口调用说明
1. 接口用途：应用端通过此接口向 Lora终端下发指令
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/devicesV4/iots/data/distribution?access?Token=xxxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例：  
	{
    "blgType": 1,
    "buildId": "200036",
    "macs": [
        "A4C1380A1C10",
        "A4C1380A1C11"
    ],
    "params": [
        {
            "node": 0,
            "packets": [
                {
                    "datas": "ASDFGH",
                    "productId": 0,
                    "productMac": "A4C1387EC03F",
                    "productType": 0,
                    "vendorId": 0
                }
            ]
        }
    ]
}


[bookmark: _Toc68091114]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	建筑ID

	macs
	string[]
	是
	模组MAC列表

	blgType
	int
	是
	设备类型 1-混合物联网模组, 2-钛准模组, 3-UWB模组      

	params
	string[]
	是
	请求参数

	+node
	int
	是
	模组节点编号（从0开始，0表示主模组节点）

	+packets
	string[]
	是
	数据包（见 packets参数列表）

	++productType
	int
	是
	终端类型（0-BLE终端，1-Zigbee终端，2-Sub1G终端，3-2.4G私有协议终端）

	++vendorId
	int
	是
	终端厂商ID

	++productId
	int
	是
	终端厂商对应的厂家ID

	++productMac
	int
	是
	终端的Mac地址

	++datas
	string
	是
	终端上报的原始数据



[bookmark: _Toc68091115]返回结果示例
	{
    "data": null,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091116]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	默认返回null


[bookmark: _Toc68091117]模组下发蓝牙配置
[bookmark: _Toc68091118]接口调用说明
1. 接口用途：应用端通过此接口下发蓝牙配置
2. 接口地址：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/devicesV4/module/blueToothDeviceConfig?accessToken=xxxxxxxxxxx



3.  接口post请求参数json示例
	{
  "blgType": 1,
  "buildId": 200036,
  "macs": [
    "823D00000099"
  ],
  "params": [
    {
      "blue": [
        {
          "macAddr": "1918E0040768",
          "operation": 0,
          "productId": 0,
          "vendorId": 0
        }
      ],
      "node": 0
    }
  ]
}



[bookmark: _Toc68091119]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	建筑ID

	macs
	string[]
	是
	模组MAC列表

	blgType
	int
	是
	设备类型 1-混合物联网模组, 2-钛准模组, 3-UWB模组      

	params
	string[]
	是
	请求参数

	+node
	int
	是
	模组节点编号（从0开始，0表示主模组节点）

	+blue
	string[]
	是
	数据包（见 packets参数列表）

	++macAddr
	int
	是
	终端mac地址

	++operation
	int
	是
	操作

	++vendorId
	int
	是
	终端厂商ID

	++productId
	int
	是
	终端对应的厂家ID


[bookmark: _Toc68091120]返回结果示例
	{
    "data": null,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091121]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	默认返回null


[bookmark: _Toc68091122]BGT1报警解除
[bookmark: _Toc68091123]接口调用说明
1. 接口用途：通过推送消息，解除终端的报警状态
2. 接口地址：
	http://定位引擎服务器ip:40002/api/device-bgt/alarm-remove?accessToken=******


3. 接口post请求参数json示例
	{
  "buildId": "200036",
  "macs": [
    "1918E0040768"
  ]
}



[bookmark: _Toc68091124]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	建筑ID

	macs
	List<String>
	是
	要操作的终端的mac号


[bookmark: _Toc68091125]返回结果示例
	{
    "data": null,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091126]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	默认返回null


[bookmark: _Toc68091127]BGT1语音播报
[bookmark: _Toc68091128]接口调用说明
1. 接口用途：接收请求后，平台按照提交参数与终端交互，交互过程结果。
2. 接口地址
	http://定位引擎服务器ip:40002/api/device-bgt/voice-broadcast?accessToken=***


3. 接口post请求参数示例
	{
  "buildId": "200036",
  "macs": [
    "1918FA08DD50"
  ],
  "voiceNumber": 0
}


[bookmark: _Toc68091129]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildId
	string
	是
	建筑ID

	macs
	List<String>
	是
	要操作的终端的mac号

	voiceNumber
	Integer
	是
	语音编号，范围[41,42,43,44]




[bookmark: _Toc68091130]返回结果示例
	{
    "data": null,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091131]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	默认返回null


[bookmark: _Toc68091132]消息订阅与消息推送API
[bookmark: _Toc68091133]订阅&推送概要
   开发平台为方便ISV应用集成，提供消息订阅与消息推送API实现双方系统数据交互。目前平台提供了http订阅推送和 ActiveMQ订阅消费两种方式，接入方只需选择一种即可，避免重复开发和数据重复推送处理。

http订阅推送（方式一）
[image: ]

ActiveMQ订阅消费（方式二）
[image: ]
MQ方式无需调用订阅接口，直接连接使用即可
MqUrl：tcp://定位服务器ip:41616
用户名：云端为开放平台注册账号，本地部署默认client
密码：定位引擎平台登录后，控制台账户信息中的licence字段
建筑id：定位引擎平台登录后，控制台建筑列表中的”建筑ID”字段
注意：多个应用消费同一建筑ID下的消息，为了避免不同应用争抢同一消息，需要在连接MQ获取消息中加入项目标识（应用端自定义，比如：JoySuchOpenTest 注意命名使用 英文字母或数字，不要使用中文及标点符号）
队列命名规则： Consumer.项目标识.VirtualTopic.T-SUBS-建筑ID  例如：
Consumer.cao.VirtualTopic.T-SUBS-200036

Java代码示例
Demo代码如下：
	//Maven配置文件中添加activemq客户端依赖：
       <dependency>
            <groupId>org.apache.activemq</groupId>
            <artifactId>activemq-client</artifactId>
            <version>5.15.10</version>
        </dependency>



	          ConnectionFactory connectionFactory = new ActiveMQConnectionFactory(“tcp://定位服务器ip:41616”);
                try {
                    Connection createConnection = connectionFactory.createConnection(“定位平台账户名称”, “定位平台账户licence”);
                    createConnection.start();
                    Session session = createConnection.createSession(false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);
                    string queueName = "Consumer." + “第三方平台应用名称” + ".VirtualTopic.T-SUBS-" + “定位平台建筑id”;
        Queue queue=new ActiveMQQueue(queueName);
        MessageConsumer messageConsumer=session.createConsumer(queue);
                    messageConsumer.setMessageListener(message -> {
                        try {
                            TextMessage textMessage = (TextMessage) message;
                            string body = textMessage.getText();
                            log.info("开始解析队列信息");
                            SubReceiveResp subLocationResp = JSONObject.parseObject(body, SubReceiveResp.class);
                            if (subLocationResp.getType().equals(SubscribeConstants.LOCATION)) {
                                LocationDataResp locationDataResp = JSONObject.parseObject(JSONObject.toJSONstring(subLocationResp.getData()), LocationDataResp.class);
                                //处理定位数据
        locationHandle.handle(locationDataResp);
                            } else if (subLocationResp.getType().equals(SubscribeConstants.ONE_KEY_ALARM)){
                                OneKeyAlarmDataResp oneKeyAlarmDataResp=JSONObject.parseObject(JSONObject.toJSONstring(subLocationResp.getData()),OneKeyAlarmDataResp.class);
        //处理一键报警数据
                                oneKeyAlarmHandle.handle(oneKeyAlarmDataResp);
                            }
        //…处理其他类型订阅数据
                        } catch (JMSException e) {
                            e.printStackTrace();
                            log.error("解析消息队列信息报错" + e);
                        }
                    });
                } catch (JMSException e) {
                    e.printStackTrace();
                    log.error("创建消息队列报错" + e);
                }
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[bookmark: _Toc68091134]订阅查询
[bookmark: _Toc68091135]接口调用说明
1. 接口用途：通过Licence和订阅消息类型，获取平台账号已订阅的消息列表（HTTP推送，MQ推送无需请求接口订阅）。用于应用端开发查询【订阅消息】页面功能
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/SubscribeList


3. 接口post请求参数json示例：              
	{
    "licence": "d63a6557aa5fe703cefc5cc50f846895",             
    "type": "rail"          
}


[bookmark: _Toc68091136]请求参数说明   
	参数
	类型
	必填
	说明

	type
	string
	否
	订阅类型

	licence
	string
	是
	平台分配给用户的Licencce


[bookmark: _Toc68091137]返回结果示例
	{
    "data": [
        {
            "subscribeId": "29",
            "username": "test",
            "licence": "d63a6557aa5fe703cefc5cc50f846895",
            "subscribeType": "rail",
            "serverUrl": "http://127.0.0.1:8085/subscribe/callback/rail",
            "createTime": "2021-01-27T08:03:52.332+0000",
            "params": "[]"
        }
    ],
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091138]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	订阅消息实体类

	+subscribeId
	int
	当前订阅记录唯一值

	+username
	string
	平台账号

	+licence
	string
	平台分配给用户的Licencce

	+subscribeType
	string
	订阅类型

	+serverUrl
	string
	订阅时提供接受消息的接口地址

	+createTime
	datetime
	消息订阅时间

	+params
	string
	指定订阅内容，未启用



[bookmark: _Toc68091139]取消订阅
[bookmark: _Toc68091140]接口调用说明
1. 接口用途：通过Licence和订阅消息ID（订阅查询接口返回），取消已订阅的消息（HTTP推送，MQ推送无需取消，消息过期未消费自动丢弃）。用于应用端开发查询【取消订阅】页面功能，取消订阅后，对应订阅类型的消息将不推送。
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/Unsubscribe


3. 接口post请求参数json示例：       
	{
    "licence": "d63a6557aa5fe703cefc5cc50f846895",             
    "subscribeId": "94"          
}   


[bookmark: _Toc68091141]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	subscribeId
	int
	是
	订阅查询接口返回的subscribeId

	licence
	string
	是
	平台分配给用户的Licencce


[bookmark: _Toc68091142]返回结果示例
	{
    "data": null,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091143]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	默认返回null



[bookmark: _Toc68091144]订阅位置结果
[bookmark: _Toc68091145]接口调用说明
1. 接口用途：通过Licence，订阅建筑下终端位置数据，终端上报数据触发推送位置数据。
用于应用端获取终端位置信息进行相应的业务逻辑处理。
推送消息规范：详见【推送位置结果】
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/Subscribe


3. 接口post请求参数json示例：  
	{            
    "type": "location",            
    "data": {               
        "buildIds": ["200036"],
        "serverUrl": "http://172.16.10.27:8085/subscribe/callback/location" 
    },             
    "licence": "d63a6557aa5fe703cefc5cc50f846895"
}


[bookmark: _Toc68091146]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	type
	string
	是
	订阅数据类型，固定使用location，表示订阅位置结果

	data
	object
	是
	订阅消息实体类

	+buildlds
	string[]
	否
	订阅建筑id数组，无值默认该账号下所有建筑

	+serverUrl
	string
	是
	订阅者接收推送消息的接口，接受消息后进行相应的业务逻辑处理，建议记录接口请求日志，便于后期问题排查

	licence
	string
	是
	平台分配给用户的Licencce


[bookmark: _Toc68091147]返回结果示例
	{
    "data": null,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091148]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	默认返回null


[bookmark: _Toc68091149]推送位置结果
应用端订阅【订阅位置结果】后，终端上报数据触发推送事件，由开放平台定位后台服务发起，向接入端serverUrl推送位置结果消息，接入端获取消息进行相应的业务逻辑处理。
[bookmark: _Toc68091150]推送结果说明 
	{
    "type": "location",
    "data": {
        "locationType": 1,
        "buildId": "1230",
        "floorNo": "Floor3",
        "userId": "1918FC0017D0",
        "timestampMillisecond": 1490101038044,
        "xMillimeter": 14236,
        "yMillimeter": 27204   
        "status": 0,
        "longitude": 120.63132,
        "latitude": 31.30227,
    },
    "time": "12312321321"
}


[bookmark: _Toc68091151]参数说明
	参数
	类型
	说明

	type
	string
	订阅数据类型，固定使用location，表示订阅位置结果

	data
	object
	位置消息实体类

	+locationType
	int
	定位数据类型，1 表示室内定位， 2 表示GPS定位

	+buildId
	string
	建筑ID

	+floorNo
	string
	楼层号

	+userId
	string
	终端标签的MAC地址

	+timestampMillisecond
	long
	位置上报时间戳

	+xMillimeter
	int
	x坐标，单位毫米

	+yMillimeter
	int
	y坐标，单位毫米

	+status
	int
	0 运动、1 报警、2 休眠

	+longitude
	double
	经度 (开放平台地图GPS校准后值可参考)

	+latitude
	double
	纬度 (开放平台地图GPS校准后值可参考)

	time
	long
	时间戳



[bookmark: _Toc68091152]定位终端上报信息订阅
[bookmark: _Toc68091153]接口调用说明
1. 接口用途：定位终端上报信息，推送给订阅参数中的serverUrl。应用端接受消息进行相应的业务逻辑处理
详见：【推送定位终端上报消息】。
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/Subscribe


3. 接口post请求参数json示例：             
	{
    "type": "bltProtocolData",
    "data": {
        "buildIds": [
            "200036"
        ],
        "serverUrl": "http://172.16.10.27:8085/subscribe/callback/bltProtocolData"
    },
    "licence": "{{licence}}"
} 


[bookmark: _Toc68091154]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	buildlds
	string[]
	否
	订阅建筑id数组，无值默认该账号下所有建筑

	serverUrl
	string
	是
	订阅者接收推送消息的接口，接受消息后进行相应的业务逻辑处理，建议记录接口请求日志，便于后期问题排查


[bookmark: _Toc68091155]返回结果示例
	{
    "data": null,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091156]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	默认返回null


[bookmark: _Toc68091157]推送定位终端上报信息
[bookmark: _Toc68091158]推送结果说明
	{
    "type": "bltProtocolData",
    //data.type=info 
    "data": {
        "type": "info",
        "buildId": "200036"
        "blgMac": "723D19000018",
        "bltMac": "04EE03E222A0",
        "bltHardwareVersion": "123", 
         "bltFirmwareVersion":"125”,
        "workStatus": 2,
        "battery": 3,
        "retryTimes": 1,
        "buzzerFlag": 0,
        "ledFlag": 0,
        "motorFlag": 0,
        "channelNum": 0,
        "packetRssi": -60,
        "packetSnr": 13,
        "version": 1
    }
    //data.type=location
    "data": {
        "type": "location",
        "blgMac": "723D19000018",
        "bltMac": "04EE03E222A0",
        "workStatus": 2,
        "locationState": 0,
        "longitudeDirection": 0,
        "longitude": 0.0,
        "latitudeDirection": 0,
        "latitude": 0.0,
        "timestamps": 1588217376106,
        "beaconNum": 3,
        "beacons": [
            {
                "uuid": "FDA50693A4E24FB1AFCFC6EB07647825",
                "major": 10197,
                "minor": 6977,
                "rssi": -89
            }
        ],
        "blw2": false,
        "bls2": false,
        "version": 8,
        "buildId": "200036"
    },
    "time": "12312321321"
}


[bookmark: _Toc68091159]推送参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	type
	string
	是
	订阅类型

	data.type
	string
	是
	信息类型，”location和”info”

	buildId
	string
	是
	订阅的建筑

	blgMac
	string
	是
	基站的mac

	bltMac
	string
	是
	blt的Mac

	bltHardwareVersion
	string
	是
	blt硬件版本

	bltFirmwareVersion
	string
	是
	blt固件版本

	workStatus
	int
	是
	工作状态

	battery
	int
	是
	电量

	retryTimes
	int
	是
	重连次数

	buzzerFlag
	int
	是
	蜂鸣器标志

	ledFlag
	int
	是
	Led标志

	motorFlag
	int
	是
	发动机标志

	channelNum
	int
	是
	渠道数量

	packetRssi
	byte
	是
	Rssi包

	packetSnr
	byte
	是
	Snr包

	version
	int
	是
	版本

	locationState
	int
	是
	定位地点

	longitudeDirection
	int
	是
	经度方向

	longitude
	double
	是
	经度

	latitudeDirection
	int
	是
	纬度方向

	latitude
	double
	是
	纬度

	timestamps
	long
	是
	时间戳

	beaconNum
	int
	是
	Beacon的数量

	beacon.uuid
	string
	是
	Beacon的唯一字段

	beacon.major
	int
	是
	Beacon重要

	beacon.minor
	int
	是
	Beacon次要

	beacon.rssi
	int
	是
	Rssi

	blw2
	Boolean
	是
	Blw2数据

	bls2
	boolean
	是
	Bls2数据



[bookmark: _Toc68091160]围栏事件订阅
[bookmark: _Toc68091161]接口调用说明
1. 接口用途：通过Licence，订阅建筑下围栏事件，终端上报数据定位引擎判断终端是否进入或离开围栏事件。如果发生进入或离开则推送围栏事件，用于应用端触发报警，统计围栏人数等场景。
推送消息规范：详见【推送围栏事件】
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/Subscribe


3. 接口post请求参数json示例：           
	{
    "type": "rail",
    "data": {
        "buildIds": [
            "200036"
        ],
        "serverUrl": "http://172.16.10.27:8085/subscribe/callback/rail"
    },
    "licence": "c61eec8a445d40d080b2ddf68054bd58"
}


[bookmark: _Toc68091162]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	type
	string
	是
	固定使用rail，表示订阅围栏事件

	data
	object
	是
	订阅消息实体类

	+buildlds
	string[]
	否
	订阅建筑id数组，无值默认该账号下所有建筑

	+serverUrl
	string
	是
	订阅者接收推送消息的接口，接受消息后进行相应的业务逻辑处理，建议记录接口请求日志，便于后期问题排查

	licence
	string
	是
	平台分配给用户的Licencce


[bookmark: _Toc68091163]返回结果示例
	{
    "data": null,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091164]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	默认返回null


[bookmark: _Toc68091165]推送围栏事件
应用端订阅【围栏事件订阅】，终端上报数据定位引擎判断终端是否进入或离开围栏事件。如果发生进入或离开则推送围栏事件，用于应用端触发报警，统计围栏人数等场景。
[bookmark: _Toc68091166]推送结果说明
	{
    "type": "rail",
    "data": {
        "uuid": "f44165260e1a11e788df000c292cc9f7",
        "subjectId": "1918FC0017D0",
        "railName": "测试围栏推送",
        "type": 1,
        "time": 1490109242083,
        "buildId": "1230",
        "floorNo": "Floor3"
    },
    "time": "12312321321"
}


[bookmark: _Toc68091167]推送参数说明
	参数
	类型
	说明

	type
	string
	订阅数据类型，固定使用rail，表示订阅围栏事件

	data
	object
	位置消息实体类

	+uuid
	string
	电子围栏的ID

	+subjectId
	string
	终端mac地址

	+railName
	string
	围栏名称

	+type
	int
	事件类型，1进入围栏，2离开围栏

	+time
	long
	事件发生时间戳

	+buildId
	string
	建筑id

	+floorNo
	string
	楼层编号

	time
	long
	时间戳



[bookmark: _Toc68091168]区域消息订阅
[bookmark: _Toc68091169]接口调用说明
1. 接口用途：通过Licence，订阅建筑下区域事件，终端上报数据定位引擎判断终端是否进入或离开区域事件。如果发生进入或离开则推送区域事件，用于应用端触发报警，统计区域人数等场景。(只保留最新一次的订阅信息，之前的会被覆盖)。
推送详见【推送区域消息】
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/Subscribe


3. 接口post请求参数json示例：     
	{
    "type": "area",
    "data": {
        "buildIds": [
            "200036"
        ],
        "serverUrl": "http://172.16.10.27:8085/subscribe/callback/area"
    },
    "licence": "c61eec8a445d40d080b2ddf68054bd58"
}


  
[bookmark: _Toc68091170]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	type
	string
	是
	固定使用area，表示订阅区域事件

	data
	object
	是
	订阅消息实体类

	+buildlds
	string[]
	否
	订阅建筑id数组，无值默认该账号下所有建筑

	+serverUrl
	string
	是
	订阅者接收推送消息的接口，接受消息后进行相应的业务逻辑处理，建议记录接口请求日志，便于后期问题排查

	licence
	string
	是
	平台分配给用户的Licencce


[bookmark: _Toc68091171]返回结果示例
	{
    "data": null,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091172]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	默认返回null


[bookmark: _Toc68091173]推送区域消息
[bookmark: _Toc68091174]推送结果说明
	{
    "type": "area",
    "data": {
        "buildId": "123",
        "mac": "6077714069B8",
        "subscribeType": "area",
        "data": [
            {
                "userId":"123213",
                "regionId":"12",
                "regionName":"真趣开放平台测试区域",
                "type": 1,
                "time": 123123213,
                "buildId":"123"
            }
        ]
    },
    "time": "12312321321"
}


[bookmark: _Toc68091175]推送参数说明
	参数
	类型
	说明

	type
	string
	订阅数据类型，固定使用area，表示订阅区域事件

	data
	object
	区域消息实体类

	+buildId
	string
	建筑id

	+mac
	string
	终端mac地址

	+subscribeType
	string
	订阅数据类型，固定使用area，表示订阅区域事件

	+data
	List<object>
	区域消息明细实体类集合

	++userId
	string
	终端设备在平台的唯一ID

	++regionId
	string
	区域ID

	++regionName
	string
	区域名称

	++type
	int
	事件类型，1进入区域，2离开区域

	++time
	long
	终端进入或离开区域时间戳

	++buildId
	string
	建筑id

	time
	long
	时间戳



[bookmark: _Toc68091176]一键报警消息订阅
[bookmark: _Toc68091177]接口调用说明
1. 接口用途：订阅一键报警事件，在终端按下SOS按钮后，定位引擎会将一键报警事件推送给订阅参数中的serverUrl。应用端接受消息进行相应的业务逻辑处理
详见：【推送一键报警消息】
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/Subscribe


3. 接口post请求参数json示例：               
	{
    "type": "oneKeyAlarm",
    "data": {
        "buildIds": [
            "200036"
        ],
        "serverUrl": "http://172.16.10.27:8085/subscribe/callback/oneKeyAlarm"
    },
    "licence": "c61eec8a445d40d080b2ddf68054bd58"
}


[bookmark: _Toc68091178]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	type
	string
	是
	固定使用oneKeyAlarm，表示订阅一键报警消息

	data
	object
	是
	订阅消息实体类

	+buildlds
	string[]
	否
	订阅建筑id数组，无值默认该账号下所有建筑

	+serverUrl
	string
	是
	订阅者接收推送消息的接口，接受消息后进行相应的业务逻辑处理，建议记录接口请求日志，便于后期问题排查

	licence
	string
	是
	平台分配给用户的Licencce


[bookmark: _Toc68091179]返回结果示例
	{
    "data": null,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091180]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	默认返回null


[bookmark: _Toc68091181]推送一键报警消息
[bookmark: _Toc68091182]推送结果说明
	{
    "type": "oneKeyAlarm",
    "data": {
        "buildId": "23",
        "mac": "6077714069B8",
        "time": 1490109242083,
        "event": "alarm",
        "alarmTypeName": "一键报警"
    },
    "time": "12312321321"
}


[bookmark: _Toc68091183]推送参数说明
	参数
	类型
	说明

	type
	string
	订阅数据类型，固定使用oneKeyAlarm，表示订阅一键报警消息

	data
	object
	位置消息实体类

	+buildId
	string
	建筑id

	+mac
	string
	终端mac地址

	+time
	long
	一键报警事件发生时间戳

	+event
	string
	事件类型：alarm

	+alarmTypeName
	string
	事件类型名称：一键报警

	time
	long
	时间戳



[bookmark: _Toc68091184]标签离线消息订阅
[bookmark: _Toc68091185]接口调用说明
1. 接口用途：标签在规定时间内未上报信息判断为离线，推送给订阅参数中的serverUrl。应用端接受消息进行相应的业务逻辑处理
详见：【推送标签离线消息】。
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/Subscribe


3. 接口post请求参数json示例：              
	{
    "type": "onOffLine",
    "data": {
        "buildIds": [
            "200036"
        ],
        "serverUrl": "http://172.16.10.27:8085/subscribe/callback/onOffLine"
        "deviceType": "blt"
    },
    "licence": "c61eec8a445d40d080b2ddf68054bd58"
}


[bookmark: _Toc68091186]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	type
	string
	是
	固定使用onOffLine，表示订阅终端离线消息

	data
	object
	是
	订阅消息实体类

	+buildlds
	string[]
	否
	订阅建筑id数组，无值默认该账号下所有建筑

	+serverUrl
	string
	是
	订阅者接收推送消息的接口，接受消息后进行相应的业务逻辑处理，建议记录接口请求日志，便于后期问题排查

	+deviceType
	string
	是
	固定”blt”表示终端设备

	licence
	string
	是
	平台分配给用户的Licencce


[bookmark: _Toc68091187]返回结果示例说明
	{
    "data": null,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091188]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	默认返回null


[bookmark: _Toc68091189]推送标签离线消息
[bookmark: _Toc68091190]推送结果说明
	{
    "type": "onOffLine",
    "data": {
        "deviceType": "blt",
        "mac": "6077714069B8",
        "lastTime": 1490109242083,
        "online": false
    },
    "time": 12312321321
}


[bookmark: _Toc68091191]推送参数说明
	参数
	类型
	说明

	type
	string
	订阅数据类型，固定使用onOffLine，表示订阅标签离线消息

	data
	object
	标签离线消息实体类

	+deviceType
	string
	固定”blt”表示终端设备

	+mac
	string
	标签mac地址

	+lastTime
	long
	标签最后一次上报数据时间戳

	+online
	boolean
	固定false 表示离线

	time
	long
	



[bookmark: _Toc68091192]终端低电量订阅
[bookmark: _Toc68091193]接口调用说明
1. 接口用途：订阅终端低电量消息。用于报警，提醒终端用户及时充电。
终端电量固定是个档位(0~25% |  25%~50% | 50%~75% | 75%~100%)
建议设置终端电量低于30%报警
上报时间间隔可以通过开放平台【参数设置】修改配置，如下图
[image: ]
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/Subscribe


3. 接口post请求参数json示例：           
	{
    "type": "lowpower",
    "data": {
        "buildIds": [
            "200036"
        ],
        "serverUrl": "http://172.16.10.27:8085/subscribe/callback/lowpower"
    },
    "licence": "c61eec8a445d40d080b2ddf68054bd58"
}


[bookmark: _Toc68091194]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	type
	string
	是
	固定使用lowpower，表示终端低电量订阅

	data
	object
	是
	订阅消息实体类

	+buildlds
	string[]
	否
	订阅建筑id数组，无值默认该账号下所有建筑

	+serverUrl
	string
	是
	订阅者接收推送消息的接口，接受消息后进行相应的业务逻辑处理，建议记录接口请求日志，便于后期问题排查

	licence
	string
	是
	平台分配给用户的Licencce


[bookmark: _Toc68091195]返回结果示例
	{
    "data": null,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091196]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	默认返回null


[bookmark: _Toc68091197]推送低电量消息
[bookmark: _Toc68091198]推送结果说明
	{
    "type": "lowPower",
    "data": {
        "battery": 0,
        "mac": "6077714069B8"
    },
    "time": "12312321321"
}


[bookmark: _Toc68091199]参数说明
	参数
	类型
	说明

	type
	string
	订阅数据类型，固定使用lowPower，终端低电量订阅 

	data
	object
	区域消息实体类

	+battery
	int
	剩余电量，例如30%则传30

	+mac
	string
	终端mac地址

	time
	long
	终端低电量推送时间戳



[bookmark: _Toc68091200]终端下行结果订阅
[bookmark: _Toc68091201]接口调用说明
1. 接口用途：终端下行后，下行需要返回中间状态，订阅次接口。
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/Subscribe


3. 接口post请求参数json示例：               
	{
    "type": "textCmdData",
    "data": {
        "buildIds": [
            "200036"
        ],
        "serverUrl": "http://172.16.10.27:8085/subscribe/callback/textCmdData"
    },
    "licence": "c61eec8a445d40d080b2ddf68054bd58"
}


[bookmark: _Toc68091202]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	type
	string
	是
	固定使用textCmdData，表示终端下行结果订阅

	data
	object
	是
	订阅消息实体类

	+buildlds
	string[]
	否
	订阅建筑id数组，无值默认该账号下所有建筑

	+serverUrl
	string
	是
	订阅者接收推送消息的接口，接受消息后进行相应的业务逻辑处理，建议记录接口请求日志，便于后期问题排查

	licence
	string
	是
	平台分配给用户的Licencce


[bookmark: _Toc68091203]返回结果示例
	{
    "data": null,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091204]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	默认返回null


[bookmark: _Toc68091205]推送终端下行结果
接收请求后，平台按照提交参数与终端交互，交互过程结果。
[bookmark: _Toc68091206]推送结果说明
	{
    "type": "textCmdData",
    "data": {
        "subscribeType": "textCmdData",
         data: {
            "id": 0,
            "buildId": "",
            "bltMac": "",
            "ackType": 0,
            "ackName": "",
        }
    }
    "time": 123123213
}


[bookmark: _Toc68091207]推送结果说明
	参数
	类型
	说明

	type
	string
	订阅数据类型，固定使用textCmdData，推送终端下行订阅

	data
	object
	推送终端下行消息明细实体类

	+subscribeType
	string
	订阅数据类型，固定使用textCmdData，推送终端下行订阅

	+data
	object
	推送终端下行消息明细实体类

	++id
	long
	消息唯一值，用于后续操作实际对应

	++buildId
	string
	建筑id

	++bltMac
	string
	设备Mac地址

	++ackType
	int
	Ack回应类型 当前结果
TIMEOUT(-2, "超时"),
RECEIVED(0, "设备接收"),
REPLAY_YES(1, "是"),
REPLAY_NO(2, "否"),
REPLAY_CONFIRM(3, "已确认"),
REPLAY_READED(4, "已读");

	++ackName
	string
	对应ackType名称

	time
	long
	推送终端下行结果时间戳



[bookmark: _Toc68091208]标签通信离线消息订阅

[bookmark: _Toc68091209]接口调用说明
1. 接口用途
2. 接口地址
	http://定位引擎服务器ip:46000/Subscribe


3. 接口post请求参数json示例
	{
    "type": "bltOnOffLineV2",
    "data": {
        "buildIds": [
            "200036"
        ],
        "serverUrl": "http://172.16.10.27:8085/subscribe/callback/bltOnOffLineV2"
    },
    "licence": "c61eec8a445d40d080b2ddf68054bd58"
}


[bookmark: _Toc68091210]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	type
	string
	是
	固定使用bltOnOffLineV2，表示终端下行结果订阅

	data
	object
	是
	订阅消息实体类

	+buildlds
	string[]
	否
	订阅建筑id数组，无值默认该账号下所有建筑

	+serverUrl
	string
	是
	订阅者接收推送消息的接口，接受消息后进行相应的业务逻辑处理，建议记录接口请求日志，便于后期问题排查

	licence
	string
	是
	平台分配给用户的Licencce


[bookmark: _Toc68091211]返回结果示例
	{
    "data": null,
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}



[bookmark: _Toc68091212]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	默认返回null


[bookmark: _Toc68091213]终端特有数据订阅
采用8.1节进行数据订阅类型固定传入dataReportingData。注：如mq接收数据无需进行8.1操作。其他订阅类似。
[bookmark: _Toc68091214]整体数据推送
不同设备类型deviceType 对应在read中属性不相同。具体根据对应关系9.3节去进行解析。
	{
    "subscribeType": "dataReportingData",
    "data": {
        "buildId": "200036",
        "deviceType": "",
        "bltMac": "04EE039D92D6",
        "read": [
            {}
        ]
    }
}


[bookmark: _Toc68091215]设备类型数据对应
	设备类型
	详情

	BLT7 
	"workStatus": 1, // 工作状态
"sampleDataLength": 1, // 数据长度
"timeStamp": 1590472302, // 时间戳（秒）
"lectricQuantityValue": 0.0, // 电量值
"voltageValue": 227.74, // 电压值
"electricCurrentValue": 0.0, // 电流值
"activePowerValue": 0.0, // 有功功率值
"sampleData": [
{
"voltageValue": 227.74, // 电压值
"electricCurrentValue": 0.0, // 电流值
"activePowerValue": 0.0 // 有功功率值
}
]

	BLS2
	"temperature": 0, //温度
"humidity": 0, // 湿度
"smokeAlarm": 1, // 烟雾报警
"smokeBuzzerAlarm": 1, //烟雾报警蜂鸣器
"smokeLedAlarm": 1, // 烟雾报警灯
"battery": 1 // 电量

	BLW2/ BLW3/ BLW3_D
	"blw2HeartFre": 0, // 心率
"blw2AdomStatus": 0, // 佩戴状态
"blw2TamperStatus": 1 // 防拆状态

	BLW4
	"heartFre": 0, // 心率
"adomStatus": 0, // 佩戴状态
"tamperStatus": 1 // 防拆状态

	BLT5-S
	"mac": 115149050, // mac地址
"hardVersion": 25, // 硬件版本好
"firmwareVersion": "6.0.0", // 固件版本号
"count": 79, // 数量
"speed": 0.0, // 速度
"buildId": 200036 // 建筑ID



[bookmark: _Toc68091216]BI报表API
[bookmark: _Toc68091217]用户历史轨迹
[bookmark: _Toc68091218]接口调用说明 
1. 接口用途：根据用户唯一标识，获取某一天指定时间段查询用户历史轨迹，如需查询多天，建议按天循环调用获取轨迹数据进行处理。
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/datacenter/user/historypathV2?accessToken=xxxxxxxxxxxxxx 


3. 接口post请求参数json示例：  
	{
    "buildId": "200036",
    "mac": "1918E003A041",
    "startTime": 1595903384000,
    "endTime": 1595921384000,
    "locationType": "beacon"
}


[bookmark: _Toc68091219]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	buildId
	string
	是
	建筑ID

	mac
	string
	是
	终端标签的MAC地址，十六进制类型，例如：”F0CA0C000001”

	startTime
	long
	是
	开始时间戳，单位毫秒

	endTime
	long
	是
	结束时间戳，单位毫秒

	locationType
	string
	否
	定位结果类型共四种有参类型：
gps,beacon,kalman,real(真实点位轨迹),
locationType为null时，为kalman结果

	accessToken
	string
	是
	接口调用凭证  获取AccessToken



[bookmark: _Toc68091220]返回结果示例
	{
    "data": [
        {
            "t0": 1595917076591,
            "t1": 1595917357368,
            "buildId": "200036",
            "floorId": 5,
            "points": [
                {
                    "time": 1595917076591,
                    "x": 14644,
                    "y": 25741,
                    "longitude": 120.96335105418764,
                    "latitude": 89.5062906772557
                }
            ]
        }
    ],
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091221]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	List<UserPathDTO>
	数据集合

	+t0
	Long
	进入楼层时间戳

	+t1
	Long
	离开楼层时间戳

	+buildId
	string
	建筑ID

	+floorId
	Integer
	楼层号

	+points
	Object
	点位坐标对象

	++time
	Long
	具体某一时间点，时间戳

	++x
	Integer
	x坐标，单位毫米

	++y
	Integer
	y坐标，单位毫米

	++longitude
	double
	GPS经度 注：必须保证开放平台建筑图片GPS校对正确

	++ latitude
	double
	GPS纬度 注：必须保证开放平台建筑图片GPS校对正确




[bookmark: _Toc68091222]终端功能标识
[bookmark: _Toc68091223]终端功能标识查询
[bookmark: _Toc68091224]接口说明
1. 接口用途：通过硬件版本号获取终端设备功能属性
2. 接口地址 ：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/devicesV3/bltFuncV2?accessToken=xxxxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例： 后续接口升级直接根据设备MAC来获取（已有）
	{
    "hardwareVersion": "15",
    "firmwareVersion": "4.1.0"
}


[bookmark: _Toc68091225]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	hardwareVersion
	string
	是
	硬件版本 

	firmwareVersion
	string
	是
	固件版本  



[bookmark: _Toc68091226]返回结果示例
	{
    "data": {
        "deviceTypeName": "BLW3-D",
        "blgLocationFlag": 1,
        "bleLocationFlag": 0,
        "steckLocationFlag": 0,
        "uwbLocationFlag": 0,
        "oneKeyAlarmFlag": 1,
        "staticAlarmFlag": 0,
        "tamperAlarmFlag": 0,
        "downAlarmFlag": 0,
        "heartFreFlag": 1,
        "downCmdFlag": 1,
        "energyFlag": 0,
        "smokeAlarmFlag": 0,
        "tempAlarmFlag": 0,
        "stringAlarmFlag": 0,
        "rfidFlag": 0,
        "speedFlag": 0,
        "displayFlag": 1,
        "workOrderFlag": 0,
        "motorFlag": 0,
        "lowFre125RecFlag": 0
    },
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091227]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	返回终端设备功能属性实体类

	+deviceTypeName
	string
	终端类型

	+blgLocationFlag
	int
	钛准定位标识(0:不支持，1:支持)

	+bleLocationFlag
	int
	蓝牙定位标识(0:不支持，1:支持)

	+steckLocationFlag
	int
	氢易定位标识(0:不支持，1:支持)

	+uwbLocationFlag
	int
	UWB定位标识(0:不支持，1:支持)

	+oneKeyAlarmFlag
	int
	一键报警标识(0:不支持，1:支持)

	+staticAlarmFlag
	int
	静止告警标识(0:不支持，1:支持)

	+tamperAlarmFlag
	int
	防拆报警标识(0:不支持，1:支持)

	+downAlarmFlag
	int
	下行报警标识(0:不支持，1:支持)

	+heartFreFlag
	int
	心率监测标识(0:不支持，1:支持)

	+downCmdFlag
	int
	下行命令标识(0:不支持，1:支持)

	+energyFlag
	int
	能耗监测标识(0:不支持，1:支持)

	+smokeAlarmFlag
	int
	烟雾报警标识(0:不支持，1:支持)

	+tempAlarmFlag
	int
	温度报警标识(0:不支持，1:支持)

	+stringAlarmFlag
	int
	拉绳报警标识(0:不支持，1:支持)

	+rfidFlag
	int
	RFID读卡标识(0:不支持，1:支持)

	+speedFlag
	int
	测速iBeacon数据上报标识(0:不支持，1:支持)

	+displayFlag
	int
	屏幕显示标识(0:不支持，1:支持)

	+workOrderFlag
	int
	工单下发标识(0:不支持，1:支持)

	+motorFlag
	int
	马达震动标识(0:不支持，1:支持)

	+lowFre125RecFlag
	int
	125Khz低频接收功能标识(0:不支持，1:支持)


[bookmark: _Toc68091228][bookmark: _GoBack]根据终端mac查询功能标识
[bookmark: _Toc68091229]接口说明
1. 接口用途：通过输入终端MAC，查询终端支持功能。
2. 接口地址：
	http://定位引擎服务器ip:46000/api/devicesV3/bltFuncV2?accessToken=xxxxxxxxxxxxxx


3. 接口post请求参数json示例:
	{
    "mac": "1918B0000001"
}


[bookmark: _Toc68091230]请求参数说明
	参数
	类型
	必填
	说明

	accessToken
	string
	是
	调用接口凭证  获取AccessToken

	mac
	string
	是
	终端的MAC地址，16进制12位字符串，例如：1918B0000001。


[bookmark: _Toc68091231]返回结果示例
	{
    "data": {
        "successData": {
            "records": {
                "1918B0000001": {
                    "deviceTypeName": "BLT5",
                    "blgLocationFlag": 1,
                    "bleLocationFlag": 0,
                    "steckLocationFlag": 0,
                    "uwbLocationFlag": 0,
                    "oneKeyAlarmFlag": 1,
                    "staticAlarmFlag": 1,
                    "tamperAlarmFlag": 0,
                    "downAlarmFlag": 0,
                    "heartFreFlag": 0,
                    "downCmdFlag": 0,
                    "energyFlag": 0,
                    "smokeAlarmFlag": 0,
                    "tempAlarmFlag": 0,
                    "stringAlarmFlag": 0,
                    "rfidFlag": 0,
                    "speedFlag": 0,
                    "displayFlag": 0,
                    "workOrderFlag": 0,
                    "motorFlag": 0,
                    "lowFre125RecFlag": 0
                }
            }
        },
        "failData": {
            "records": {}
        }
    },
    "errorCode": 0,
    "errorMsg": []
}


[bookmark: _Toc68091232]返回结果参数说明
	参数
	类型
	说明

	errorCode
	int
	请求状态。0：请求成功、-90：接口调用失败；其他返回码详见：接口返回码

	errorMsg
	string[]
	错误消息信息

	data
	object
	返回终端设备功能属性实体类

	+successData
	BltFuncRespSuccData

	成功数据

	++records
	HashMap<String,BltFuncBO>

	查询返回数据集合

	+++“查询的mac”-key
	key
	

	++++deviceTypeName
	string
	终端类型

	++++blgLocationFlag
	int
	钛准定位标识(0:不支持，1:支持)

	++++bleLocationFlag
	int
	蓝牙定位标识(0:不支持，1:支持)

	++++steckLocationFlag
	int
	氢易定位标识(0:不支持，1:支持)

	++++uwbLocationFlag
	int
	UWB定位标识(0:不支持，1:支持)

	++++oneKeyAlarmFlag
	int
	一键报警标识(0:不支持，1:支持)

	++++staticAlarmFlag
	int
	静止告警标识(0:不支持，1:支持)

	++++tamperAlarmFlag
	int
	防拆报警标识(0:不支持，1:支持)

	++++downAlarmFlag
	int
	下行报警标识(0:不支持，1:支持)

	++++heartFreFlag
	int
	心率监测标识(0:不支持，1:支持)

	++++downCmdFlag
	int
	下行命令标识(0:不支持，1:支持)

	++++energyFlag
	int
	能耗监测标识(0:不支持，1:支持)

	++++smokeAlarmFlag
	int
	烟雾报警标识(0:不支持，1:支持)

	++++tempAlarmFlag
	int
	温度报警标识(0:不支持，1:支持)

	++++stringAlarmFlag
	int
	拉绳报警标识(0:不支持，1:支持)

	++++rfidFlag
	int
	RFID读卡标识(0:不支持，1:支持)

	++++speedFlag
	int
	测速iBeacon数据上报标识(0:不支持，1:支持)

	++++displayFlag
	int
	屏幕显示标识(0:不支持，1:支持)

	++++workOrderFlag
	int
	工单下发标识(0:不支持，1:支持)

	++++motorFlag
	int
	马达震动标识(0:不支持，1:支持)

	++++lowFre125RecFlag
	int
	125Khz低频接收功能标识(0:不支持，1:支持)

	+failData
	BltFuncRespSuccData

	错误数据

	++records
	HashMap<String,BltFuncBO>

	查询返回数据集合


[bookmark: _Toc68091233]附录
[bookmark: _接口返回码][bookmark: _Toc68091234]接口返回码
	返回码
	消息内容
	建议处理方式

	0
	正常返回
	无

	-90
	错误返回
	建议根据errorMsg错误消息信息进行处理（如意思代码问题导致的错误调用，可联系真趣人员）

	1060000
	Invalid AccessToken
	Token超时或者输入有效的Token

	1060001
	获取AccessToken参数错误
	输入有效的Token

	1060002
	用户不存在
	检查传入的licence是否有效

	1060010
	API调用参数建筑ID错误
	检查建筑id是否存在或者正确

	1060011
	没有操作该建筑的权限
	检查token是否获取正确或者建筑id是否存在

	1060601
	订阅类型错误
	检查订阅类型是否符合要求

	1060702
	添加定位标签MAC地址重复
	更换mac地址，或者将原有的mac地址删除

	1060804
	datacenter查询参数错误
	查看传入的参数是否正确
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