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[bookmark: _Toc8826][bookmark: _Toc20434][bookmark: _Toc334907444]产品说明
[bookmark: _Toc4034][bookmark: _Toc4791]文档说明
本文档仅适用于BGT3-V2R1产品的安装使用指导，如产品升级引起规格参数、配件有所变动，将不在另行通知，以最新产品规格说明书为准。
[bookmark: _Toc16879][bookmark: _Toc30152]产品介绍
钛斗TD3系列终端是应用在钛斗星地融合定位系统中的卡片型定位终端。终端佩戴舒适、功能强大，外形美观大方，广泛应用于大范围的人员/车辆定位。
钛斗TD3系列终端可实现室内外定位切换，终端在室内、室外均可实现精准定位，通过特有的楼层算法使终端在室内的楼层之间定位更加精确，室外区域采用北斗/GPS的双模定位。同时该系列产品还具备高精度定位的差分RTK版本。
钛斗TD3系列终端配备2000mAh可充电锂电池，支持磁吸式触点充电，不仅提升了终端防护性能，还使充电更方便快捷，并满足IP67防护等级。
钛斗TD3系列终端通过内置扬声器和震动马达，支持报警的语音播报提醒和震动提醒，丰富了定位终端在定位场景的多功能、多业务功能应用；另外还配备标准RFID 标签，可实现门禁刷卡、饭卡等功能。
钛斗TD3系列终端依然保留了传统的SOS报警物理按键。支持一键报警/求助，可以迅速向平台发起报警/求助请求，保障定位人员的安全。
钛斗TD3系列终端专门为易燃易爆场景定制的专用防爆终端型号，可用于化工厂、炼油厂等场景的对应防爆等级区域，防爆等级为Ex ib IIC T4 Gb。
[image: 钛斗2代最新正面]

[bookmark: _Toc16476][bookmark: _Toc26154][bookmark: _Toc1380][bookmark: _Toc26992]产品说明		
[bookmark: _Toc14291]系统架构图
[image: 无差分钛斗架构图]
普通版钛斗架构图
[image: 差分钛斗架构图]
差分版钛斗架构图
[bookmark: _Toc16073][bookmark: _Toc5284]应用场景和环境
适合广域的百万平以上面积的定位场景需求。
化工行业场景(炼化、销售板块为主)，主要用于工作员工、巡检人员、承包商；
电力行业场景(超高压变电站、换流站)，主要用于巡检人员；
电力行业场景（发电厂），主要用于承包商车辆的定位管理；
露天矿场景，主要用于人员和车辆的定位管理；
[bookmark: _Toc30666][bookmark: _Toc19438]参数说明
表 1 钛斗定位终端TD3基本参数
	钛斗定位终端（钛斗TD3）

	类型
	普通版
	差分版

	[bookmark: _Hlk524031423]型号
	BGT3

	产品版本
	ex.s.w.i.x
	ex.s.w.i.d

	防爆标志
	Ex ib IIC T4 Gb；
Ex ib IIIC T135°C Db

	供电方案
	2000mAh 锂电池

	蓝牙定位精度*
	3-5米

	卫星定位精度**
	<3米
	<1米

	续航时间***
	2-3天（8小时工作，5秒上报）
	1-2天（8小时工作，5秒上报）

	定位/通信
	蓝牙+ 北斗/GPS+ 4G通信
	蓝牙+ 差分北斗/GPS+ 4G通信

	防护等级****
	IP67

	工作温度
	-20℃~60 ℃

	外形尺寸
	113mm x 65mm x 12mm (LxWxH) 

	重量
	88克

	动静检测
	支持

	室内外定位切换*****
	支持无缝切换

	 人声语音播报、震动
	支持（报警语音提醒、低电量提醒，支持自定义语音等）

	一键报警
	支持

	RFID
	支持（默认配备IC:S50/ISO14443A，其他类型可支持自行更换）

	无线升级
	支持平台下发

	车辆测速
	支持北斗/GPS测速

	其他性能特点
	支持挂绳、臂带和腰卡佩戴；可拆换SIM卡、电池可拆换



[bookmark: _Toc15585]*蓝牙定位精度具体视信标部署情况而定；
**测试条件为空旷无遮挡的开阔地环境，实际定位精度受环境遮挡/干扰、终端佩戴方式、运动状态影响会有不同程度的下降，具体定位精度以实测效果为准。
***续航时间受 4G 信号情况、语音播报/马达震动次数、运动状态影响，实际续航时间以实际使用效果为准。
****支持 1P67 级防尘抗水，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017 (国内) /EC 60529 (海外) 标准下达到 P67 级别。防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为终端充电。
*****实际切换效果受卫星信号质量、环境干扰、蓝牙信标部署情况、终端运动状态、佩戴方式等因素影响，以实测效果为准。
******实际测速精度受室外道路环境遮挡/干扰、终端佩戴方式等影响，实际速度精度以实测效果为准，不支持室内测速或者室内外频繁切换的场景。
[bookmark: _Toc8122]版本兼容性说明
[bookmark: _Toc14643][bookmark: _Toc8466]钛斗终端
钛斗终端可与蓝牙信标正常通信，兼容S1U、S3U、S7U。
[bookmark: _Toc26782][bookmark: _Toc3795]软件平台（开放平台/应用平台）
[bookmark: _Toc30787]钛斗终端适配open3.6.4版本及其以上；
[bookmark: _Toc24269]钛斗终端适配化工应用平台chem5.10版本及其以上。
[bookmark: _Toc6088]差分基站
当使用BGT3差分版时，需要使用差分基站和差分服务器（或者采购差分服务）；差分基站属于独立的设备部署，与目前公司服务器、钛斗终端之间没有兼容性的说法，可以使用钛斗一代的差分基站。（如有防雷需求，需选配增加防雷器）
[bookmark: _Toc32572][bookmark: _Toc20944]差分服务器
差分服务器是单独的工控机，也就是一台正版windows（64位）电脑，与目前公司服务器、钛斗终端之间没有兼容性的说法，都可以使用。
[bookmark: _Toc8823][bookmark: _Toc5969]千寻位置服务
千寻位置服务支持通过购买定位服务（软件服务）的形式，使终端可以通过千寻位置服务进行差分定位。
[bookmark: _Toc17076][bookmark: _Toc29665]SIM卡充值平台
SIM卡充值平台可以为客户在SIM充值平台开通账号，使客户可以通过充值平台对自己的SIM卡进行自行充值。
[bookmark: _Toc16416][bookmark: _Toc31982]产品清单
· 产品合格证
· 钛斗卡片使用说明（二维码电子版）
· BGT3-V2R1终端
· 挂绳
· USB磁吸充电线
· SIM卡后盖&螺丝
· 外置IC卡
[bookmark: _Toc21436][bookmark: _Toc31133]产品交付
由于产品的SIM卡供货方式不同，会导致的现场交付流程也有所区别，下面会针对不同的SIM卡供货方式，进行相应交付流程的说明。

[bookmark: _Toc20190][bookmark: _Toc4951]交付流程
[bookmark: _Toc8522][bookmark: _Toc7813][bookmark: _GoBack]真趣提供4G卡
备货要求：销售需要提前一个月下单；
环境准备：交付人员协调客户准备好服务器，安装部署好系统和平台，配置好服务器参数，确认本地服务器IP地址，并将服务器的所需端口映射到公网。
(1) 工厂发货时，已将SIM卡安装至BGT3内，且提供发货表格，表格中包含卡片MAC号、箱号等信息。
(2) 如果使用了差分基站，则需安装差分基站和安装差分服务器，配置差分基站和配置差分服务器。
(3) 交付人员在客户服务器部署的开放平台中，配置开放平台相关参数，添加钛斗卡片。
(4) 卡片添加成功后将自动在服务器开放平台上线。
(5) 交付人员从服务器开放平台平台导出钛斗终端列表。
(6) 在SIM卡运营平台新增客户。
(7) 格根据步骤4导出的钛斗终端列表中的ICCID号，将该批次ICCID划拨到对应的客户下。
(8) 给客户设置流量套餐。
(9) [bookmark: _Toc27997]培训客户如何使用SIM卡平台进行续费操作。
(10) 调试钛斗定位效果。（为了有更好的钛斗定位效果，建议绘制“RSSI可定位围栏”和“GPS可关闭围栏”）。
[bookmark: _Toc7422][bookmark: _Toc1180]客户提供4G卡
备货要求：销售需要提前一个月下单并让客户准备好SIM卡（①nano SIM卡②普通版本年套餐2g，差分版本年套餐6g ③专网SIM卡需内置好APN和内网IP地址）；
环境准备：交付人员协调客户准备好服务器，安装部署好系统和平台（需要部署NTP服务和NTP服务自启脚本），配置好服务器参数，确认本地服务器IP地址；可以通过防爆手机验证客供SIM卡确实可以与服务器正常通讯；确认防火墙策略中允许所有SIM卡IP地址访问。
(1) 工厂发货时提供发货表格，表格中包含卡片MAC号、箱号等信息。
(2) 如果使用了差分基站，则需安装差分基站和安装差分服务器，配置差分基站和配置差分服务器。
(3) 交付人员自己安装或者指导客户安装SIM卡至钛斗卡片中。
(4) 交付人员通过APP工具和专网配置工具现场配置钛斗卡片网络参数（服务器48082端口映射的外网IP和端口号），配置检验所有终端都已参数配置成功。（客供SIM卡，销售需给客户单独下单专网配置工具）
(5) 交付人员配置开放平台相关参数，在平台中添加钛斗卡片，钛斗卡片将自动激活并上线。
(6) 调试钛斗定位效果。（为了有更好的钛斗定位效果，建议绘制“RSSI可定位围栏”和“GPS可关闭围栏”）。
[bookmark: _Toc15354][bookmark: _Toc21611]安装说明
[bookmark: _Toc7417][bookmark: _Toc17731][bookmark: _硬件图例]硬件图例
(1)  钛斗2代终端，如下图所示：
[image: 钛斗正面][image: 钛斗背面]
(2) 差分基站，如下图所示：
[image: c2560d3ae45376ebb0b4debcb0bbac3]
(3) 差分基站馈线，如下图所示：
[image: f5deb8c1aad2679889ccf436a65adb9]

(4) 差分基站天线跟底座，如下图所示：
[1]标准版：
[image: 2ae6b3ea123b11e22c0a7bc3ff74d51]

[2]高配版：
[image: e9b8d1a25a7d783ffb087d50c98598e]
(5) 差分基站防雷器（选配），如下图所示（左侧为实物图，右侧为与差分基站的接线图）：
[image: 防雷器][image: 防雷器接线图]
(6) [bookmark: _Toc26416]差分服务器(工控机)，如下图所示：
[image: 1d2107f427f862d553121ebcd33fc2e]
(7) BGT3专网配置工具，如下图所示：
[image: BGT3专网配置工具]
[bookmark: _Toc27518][bookmark: _Toc9277]硬件安装
[bookmark: _Toc26961][bookmark: _Toc12298]钛斗终端安装
(1) [bookmark: _Toc19940]安装SIM卡
钛斗2代采用SIM卡可拆卸的设计，用户可以自己完成SIM卡的安装。
取下卡片背面的IC卡，可看到SIM卡盖板。
[image: 钛斗背面]
拧下SIM卡盖板，即可更换SIM卡；更换完成后，将SIM卡盖板盖回，拧好螺丝即可。（如使用公司配发的电动螺丝刀，请将扭矩调到最小，1档）
[image: c74cfdd0b315e080873570503439236][image: 7972782fd8b1cf91034cb7e30fdbf79]
(2) [bookmark: _Toc30579]安装电池
钛斗2代采用电池可拆卸的设计，用户可以自己完成电池的更换。
取下卡片上的6道螺丝，打开盖板，即可看到电池。（注:严禁客户私自更换为其他非标电池，避免设备故障；）
[image: 钛斗背面][image: 盖板内部]       
向下推，拔下电池与主板的连接头；拽住电池线将电池扯下即可（电池背后通过两道双面胶与背板固定）。
安装电池时，电池紧靠电池仓左下方放置，然后按紧双面胶，插入连接头。
盖紧盖板，拧好6道螺丝，电池更换完成。

[image: 盖板内部][image: 扯电池][image: 扯完之后的电池]
(3) [bookmark: _Toc24738]安装IC卡
拿到IC卡，将IC卡从钛斗卡背面插入插槽即可。
[image: c00af6a2eda2979d0f19e885d1a079b][image: 094ffa226963fe35171bb3c522b9fd4]
[bookmark: _Toc376][bookmark: _Toc28788][bookmark: _差分基站安装]差分基站安装
本章节介绍差分基站，首先保证差分基站、差分服务器(工控机)在同一局域网内，且互相ping得通，且该局域网可以连通外网。
[bookmark: _Toc4498]差分基站配置静态IP
第一种方法：差分基站设备默认出厂有静态IP，默认静态IP地址为192.168.3.30，子网掩码默认255.255.255.0.如果不知道默认IP，可以咨询一下厂家。或者参考常见问题。
[1] 将自己的笔记本电脑配置静态IP，配成跟差分基站在同一局域网的就行，比如设置成192.168.3.10。
[2]差分基站通电，将笔记本跟差分基站直连，这样打开谷歌浏览器，在浏览器里输入192.168.3.30就可以打开差分基站的配置界面。界面如下所示：
[image: ]

[3]输入用户名“admin”，密码“admin”可以登录进IP修改的界面，如下图所示:
[image: ]

[4] 将“IP地址”、“子网掩码”、“网关”设置成静态IP即可，自动获取IP地址可以去掉勾选。
 第二种方法：忘记了差分基站的静态IP或者静态IP设置的不对，找不到IP了。
[1] 差分基站上有一个设备控制口(串口，波特率115200)，如下图所示：
[image: lADPJv8gVBpINhDNBQDNA8A_960_1280][image: ]
[2] 用笔记本电脑、串口线跟基站直连，然后打开串口调试工具sscom5.13.1,如下图所示：
[image: 1661743180235]
[3]如上图所示：输入info后，点击“发送”，则可以看到“LOCALIP”，此IP就是差分基站的静态IP地址。
[4]找到差分基站的IP后，正常电脑修改成跟此差分基站同一网段的IP，则可连进去正常配置所需要的静态IP。
[bookmark: _Toc13726][bookmark: _Toc10252][bookmark: _差分服务器安装]差分服务器安装
差分服务器为一台window系统（64位，win7及以上，正版）的电脑，内存8G，硬盘100G。将此电脑设置静态IP，此电脑的IP要通外网且通差分基站，并且做外网映射，并且7000端口要做映射，如果7000端口被占用，则映射到其他任意端口即可。后续服务器软件设置见“差分服务器的相关配置”。
1.1 [bookmark: _Toc12427][bookmark: _Toc19210]安装标准
[bookmark: _Toc13216][bookmark: _Toc7151]差分基站安装标准
差分基站由于是高精度测量设备，所以受多种环境影响，以下为部署标准及安装示意。
[bookmark: _Toc18014][bookmark: _Toc21262][bookmark: _Toc1025]差分基站部署点位标准
(1)因参考站点位受视场、电磁干扰、通电、通讯、环境等因素影响，故参考站点位的选择因遵循一定的原则。距离易产生多路径效应的地物如高大建筑、树木、水体、海滩和易积水地带等的距离不小于200m；
[bookmark: _Toc3531](2)应有10度以上的地平高度角卫星通视条件；
[bookmark: _Toc27258](3)距离电磁干扰区（如微波站、无线电发射台、高压线穿越地带、飞机场等）和雷击区的距离不小于200m，距离越远越好；
(4)避开易产生振动的地带，比如公路边、铁道旁等地方；
(5)避开地质构造不稳定区域，比如断层破碎带、易发生滑坡与沉陷等局部变性地区；
(6)便于接入公共或专用通信网络；
(7)具有稳定、安全可靠的电源；
(8)交通便利；
(9)便于长期保存和管理。
[bookmark: _Toc9828][bookmark: _Toc27132][bookmark: _Toc18365]主机电源及环境要求
主机适配器采用220V市电供电即可，要求配置网络与UPS电源。保证基准站不间断工作,楼层不宜太高，需要考虑电台天线的传输距离，电台馈线15米内效果可以保证。点位选取在符合选点基本要求的基础上，选在建筑物的主承重支柱上；对于无法确定或主承柱已有其它建筑物时，可选在主承重横梁上。（考虑防雷的注意安装防雷器）

[bookmark: _Toc14272][bookmark: _Toc29043][bookmark: _Toc11996]安装示意图
对于天线安装推荐使用立杆安装，以下为安装示意图，具体安装以实际项目情况为准。
[1]标准版：
[image: ]

[2]高配版：
[image: IMG_256]
[image: 2a4d778c08f8fe8c7604d9a9f867883]


1.2 [bookmark: _Toc119][bookmark: _Toc2045]参数配置
[bookmark: _Toc4919][bookmark: _Toc8362][bookmark: _钛斗终端的网络参数配置]钛斗终端的网络参数配置
使用真趣SIM卡的终端无需进行网络参数配置，终端将自动从云端获取网络参数，只有使用物联网卡或专网卡的终端，需要进行网络参数配置。
钛斗二代终端为免激活（网络参数配置成功的情况下，将与平台自动激活）。对钛斗终端配置网络参数的前提是，终端处于未激活的状态（①从厂里发货，还未添加过任何平台上线。②从平台删除设备，设备将会在平台自动注销，注销成功后处于未激活状态。③充电状态下，终端SOS按键长按10秒手动注销）
[bookmark: _Toc19325][bookmark: _单台终端网络参数配置]单台终端网络参数配置
(1) 输入开放平台账户与密码登录巡检部署工具。
[image: 主页面]
(2) 点击主页面右下角“专网配置”，进入选择建筑界面（服务器内只有一个建筑时，进入默认建筑）。
[image: 选择建筑页面]
(3) 选择建筑后APP页面跳转到“终端配置”，在左下角可以看到“设置”按钮，点击设置“设置”，在设置页面点击编辑配置通信服务器地址和端口（IP:48082的映射地址）。专网参数版本号，在每保存一次专网参数后都会自动+1；用于检查卡片目前的参数配置是否和APP中的配置参数版本一致 。
[image: 配置页面][image: 设置配置页面]
配置完成后保存，界面返回APP配置主页。
(4) 长按钛斗卡片SOS按键10s，进入网络配置模式，卡片会有语音提示“进入手机配置模式”。
(5) APP中点击右下角开始配置，将自动搜索附近的终端并配置参数，配置成功后，终端将进行语音提示：“网络参数配置成功，重新激活”；APP中点击配置检验，将自动监测周围的终端，可看到终端配置成功的提示。
[image: f29b2c284828977db0917554a59d059] 
[bookmark: _Toc27535][bookmark: _多台终端网络参数批量配置]多台终端网络参数批量配置
使用真趣SIM卡的终端无需进行网络参数配置，终端将自动从云端获取网络参数，只有使用物联网卡或专网卡的终端，需要进行网络参数配置。
可以通过BGT3专网配置工具对终端进行批量配置（终端需处于未激活状态；发货时的设备都处于未激活状态）。首先拿到工厂发货时的终端发货清单，将清单导入APP。（可以先将清单表格通过微信发送至手机，然后手机登录微信后保存表格，微信默认路径会保存到Download/Weixin下面）。
先对BGT3专网配置工具进行网络参数配置，然后BGT3专网配置工具会自动对其他终端进行批量配置。

[image: ][image: ]
APP中选择“明细”，点击“导入设备”。
[image: ][image: ]
第一次使用“导入设备”时，系统将会询问应用访问权限，选择允许即可。
[image: ][image: 2bfbe4a9276aaf0ed6837bede4cb4e1]
根据路径选择设备文件，Download->WeiXin->文件名。
[image: ][image: ][image: ]
导入成功后，设备明细中将显示出导入的设备。
[image: 31b3943b60fa51a5c6ae3b8329ee1bc]
在左下角可以看到“设置”按钮，点击设置“设置”，在设置页面点击编辑配置通信服务器地址和端口（IP:48082的映射地址）。专网参数版本号，在每保存一次专网参数后都会自动+1；用于检查卡片目前的参数配置是否和APP中的配置参数版本一致 。
[image: 配置页面][image: 设置配置页面]
长按BGT3专网配置工具SOS按键5s，蓝灯迅速快闪3次后，BGT3专网配置工具进入手动配置模式，在APP中点击“开始配置”，BGT3专网配置工具将会被配置网络参数并自动进入批量配置模式，然后开始自动对周围所有终端进行网络参数的批量配置；
可点击APP中的“配置检验”按钮，可以查看周围所有设备的配置情况。其中红色的Mac地址表示不是设备明细表中的设备。
[image: 2a5e7ad85fa1fc9f06c5c0649bdd434]
可以通过APP中的筛选按钮，查看全部、配置成功、配置失败的设备。
[image: 25f6b498830620f88c6a388e8a10753]
可在设备明细中查看具体的配置情况；（明细中的红色终端是表示该设备没有被配置检验扫描到）
[image: 34698daf82ff79539a1099377e7de37]
待批量配置一段时间后，可对个别未配置成功的终端，可以通过箱号找到对应的终端，然后进行单台终端网络参数配置。
[bookmark: _Toc8540][bookmark: _Toc14182][bookmark: _平台服务器的相关配置]平台服务器的相关配置
[bookmark: _Toc11228][bookmark: _Toc10772][bookmark: _服务器端口映射]服务器端口映射
由于钛斗卡片通过4G卡通信，卡片与服务器通信则需将服务器的部分端口映射到公网（4G卡可以访达的网络），如下图所示：
	设备
	服务端口说明
	默认内网端口

	开放平台服务器
	固件下载服务端口
	43000/TCP 

	开放平台服务器
	终端与定位服务传输数据接口
	48082/TCP

	差分服务器
	终端从差分服务器获取差分数据
	7000/TCP

	开放平台服务器
	NTP服务端口
	123/UDP


注：123、7000、43000端口。外网映射端后的端口号不能更改。
[bookmark: _Toc25044][bookmark: _Toc32469][bookmark: _NTP服务配置（SIM卡为物联网卡）][bookmark: 审核位置1013]NTP服务配置（SIM卡为物联网卡）
如果钛斗卡片使用的SIM卡为物联网卡（或专网卡），即钛斗卡片无法访问其他的任意公网地址，则需要给服务器配置NTP服务（服务器需配置为NTP主机）。
（注：NTP服务搭建可参考云社区文档）
首先确认服务器是否已经安装ntp
rpm -qa | grep ntp
如果只有ntpdate 需要删除原ntpdate，再安装ntp
yum -y remove ntpdate-4.2.6p5-22.el7.x86_64
· 离线安装NTP 
安装包在附件中，可直接下载；依次执行命令即可安装
rpm -Uvh autogen-libopts-5.18-5.el7.x86_64.rpm
rpm -Uvh ntpdate-4.2.6p5-29.el7.centos.2.x86_64.rpm
rpm -Uvh ntp-4.2.6p5-29.el7.centos.2.x86_64.rpm


· 在线安装NTP
yum -y install ntp
· 配置
假设服务器地址为172.16.10.101
打开配置文件
vi /etc/ntp.conf
在配置文件中添加当前节点IP地址，以及所在网段的网关，子网掩码
restrict 172.16.10.101 nomodify notrap nopeer noquery
restrict 172.16.10.1 mask 255.255.255.0 nomodify notrap
[image: ]
在所有节点中，确认主节点，更改主节点配置信息
主节点配置【主节点ip固定为127.127.1.0，说明该节点作为主节点】
在server添加，以下内容，并注释原有server 0~ n
vi /etc/ntp.conf
server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 10
[image: ]
· 启动服务
启动服务前，手动更新一下服务时间
ntpdate 172.10.16.101 &>/dev/null
启动ntp，并设置开机启动
service ntpd start 
systemctl enable ntpd.service 
启动后执行命令：ntpq -p
[image: ]
· NTP服务自启脚本
为防止NTP服务中途挂掉，需要增加一个服务自启脚本。
使用root账户登录服务器，将如下脚本放到root文件夹下；


执行命令
crontab -e
在打开的边界页面中添加
*/3 * * * * /root/ntpwatchdog.sh
[image: ]
然后保存并退出；
执行命令赋予脚本权限：
chmod 777 ntpwatchdog.sh
这样就会自动定时启动ntp服务了。
[bookmark: _Toc3055][bookmark: _Toc11753]服务器参数配置
钛斗定位系统必须修改开放平台application.yml配置文件以打开钛斗终端注册功能。
[bookmark: _Toc18330]打开钛斗终端注册功能
cd /home/seekcy/js_open/location-server/config/
vi application.yml
将false改成true，如下图所示
[image: ]
修改完成后重启location-server服务。
输入命令：cd /home/seekcy/js_open/location-server/
输入命令：./service-server.sh 
注：如果钛斗卡片使用的SIM卡为物联网卡（专网卡），即钛斗卡片无法访问其他的公网地址，则还需修改以下配置：
host 需改为 127.0.0.1；
port 需改为 48082；
[image: ]

[bookmark: _差分基站的相关配置][bookmark: _Toc14568][bookmark: _Toc31296]差分基站的相关配置
进入基站参数配置界面，工作模式选择 移动站，勾选 Ntrip Client（GPSGGA），差分数据输入，通道选择 网络 Ntrip Client
[image: bdb284fff50a61147b322b73cdcbc73]
千寻的挂载点默认：RTCM32_GGB，远程IP端口默认：8002，千寻差分账号由交付部统一提供，所有项目共用（账号：qxyczj001  密码:5ecdd62）。千寻账号只需获取经纬度、高程时使用一次，后续就无需再使用。用户名跟密码的填写按下图中的格式，用户名:密码（注意是英文下的冒号），重连和超时时间都填写10。
[image: 0c64f73b8d6c9f9ec56daa9d6909614]
[4]保存参数重启，进入差分基站的状态信息界面，等待差分状态变成4之后再等5分钟左右，记录此时的经纬度和高程数据。
[image: 6dca724dcf639ee9bb3e55675352b4c]
[5]进入参数配置界面，选择基准站模式，输入刚才的经纬度和高程数据，其余参数设置参考下面说明填写。
特别注意：（千万要记住，基站采用手动点击采集得到的坐标作为日后的正常测区的应用之后，就不要来回采集更换了，要作为永久使用了，一旦以此基站坐标作为参考坐标之后，再改的话，此前采集的现场的场地内的各个地物坐标就跟着变化了。
）
[bookmark: _Toc30953]打开差分基站的“参数配置”界面，如下图所示：
[image: ]
[1]填写差分服务器(工控机)的内网IP；
[2]填写7000端口（如果工控机映射的不是7000端口，则这边相对应的做改变）；
[3]挂载点名称，英文名称自定义。举例子：suzhouzhenqu;
[4]挂载点密码，自定义即可。举例子：123456
[5]默认5000就行。
[6]差分时间选择：不要看图片里的1s，输出时间填写默认5s，
[7]高级设置里，检查一下“1005”、“MSM4”、“1019”、“1042”有没有勾选起来，没有勾选则记得勾选。
[image: ]
[8]填写完成后，点击“保存参数”，然后会弹出来一个界面，点击“确认”；
[image: ]

(4)打开“状态信息”界面，如果看到“差分数据”是“OUT”，参与解算卫星数量超过“20”，则表示差分基站已经开始自动吐出差分数据(差分基站与差分服务器在同一网段，且7000端口已经映射)；
[image: b17cdb3bc41b81be9b259a99fd8bfea]

[bookmark: _Toc18812]查看差分基站的信号强度，如下图所示，
[image: 933c5c80ccb344ccd9e31dbac0468ec]

[bookmark: _Toc14180][bookmark: _Toc16721][bookmark: _差分服务器的相关配置]差分服务器的相关配置
(1) 将GNSSCaster200918-单机版-稳定-20201110这个文件夹拖动到电脑桌面，并打开文件夹，找到GNSSCaster200918-单机版-稳定-20201110，右键以管理员身份打开，打开如下图所示：
[bookmark: _Toc17224][image: ]

[bookmark: _Toc3277]打开后，按照下图所示的1-4步进行设置。
[1]NtripCaster设置，这个软件可以理解为差分服务器软件；
[2]端口7000，表示工控机映射出去的端口，与差分基站参数[2]端口保持一致；“基站密码”填写差分基站参数[4]中的挂载点密码。
[3]勾选；
[4]勾选；
[image: 1664186602271]

(2) 填完上述参数后，点击“确定”；最后成功的标志是有数据的接收。如下图所示：
[image: e2f7a083ac8cb3e9082c3e0769ba312]
[bookmark: _Toc8580][bookmark: _Toc20258][bookmark: _Toc19681]验证差分基站的数据传给了差分服务器
(1) 将strsvr-2.4.3_b34.exe以及strsvr-2.4.3_b34.ini上传到差分服务器的电脑桌面并打开，如下图所示：
[image: ]

[bookmark: _Toc14571]打开后，按照下图的序号，依次填写参数：
[1]选择NTRIP_Client模式；
[2]点击一下，会弹出框来；
[3]填写差分服务器(工控机)的公网IP以及7000端口，然后点击“Get Mountp”;
[4]选择挂载点名称，挂载点是在差分基站[4]中自行设置的挂载点名称，如果这边选不到，则排查此工控机是否跟差分基站ping得通，并排查工控机的7000端口是否外网映射成功；
[5]点击“OK”结束；
[image: ]

(2) 然后点击“Start”,出现如下图所示的界面，按照顺序填写：
[1]点击“Start”,就会变成“Stop”；
[2]点击小框框；
[3]在弹出来的界面选择“RTCM3”；

[image: ]

(4)如果有数据一直在接收，则说明差分服务器(工控机)抓取差分数据成功。
1.3 [bookmark: _Toc24826][bookmark: _Toc13854]终端功能应用（结合平台使用）
[bookmark: _Toc2906][bookmark: _Toc3068][bookmark: _开放平台的功能应用]开放平台的参数配置
[bookmark: _Toc27027]坐标转换配置
打开建筑的边界页面，如下图所示，根据地图小组提供的地图参数，将本地开放平台里的“坐标转换配置”配置一下。
[image: ]
[bookmark: _Toc19871][bookmark: _配置钛斗网络参数]配置钛斗网络参数
进入建筑，打开“配置定位系统”。选择“钛斗定位系统”并点击“应用”。
[image: ]

[bookmark: _Toc15416][image: ]打开钛斗网络参数，点击“添加配置”，如下图所示：
[1]网络参数编号：正常0-10之间。
[2]部署方式：选择本地部署；
[3]MQTT Broker地址：本地开放平台服务器的公网IP
[4]MQTT Broker端口：本地开放平台服务器的端口48082
[5]固件下载域名：http://本地开放平台服务器公网IP:43000/bgtfirm
[6]点击“添加UUID”；
[7]按图选择固定数字：工业交付都是下图的UUID；
[8]服务器类型：TCP；
[9]服务器地址：差分服务器(工控机)的公网地址；
[10]挂载点：配置差分基站参数的时候自己填的挂载点；
[11]服务器端口：差分服务器(工控机)的映射的7000端口；
[12]用户名：配置差分基站参数的时候自己填的挂载点名称；
[13]密码：配置差分基站参数的时候自己填的挂载点密码；
[14]差分数据速率(默认)：不要看图片里的3，统一默认改成15；
[15]gga回传间隔(默认)：0；(如果使用千寻基站服务则改成50，详情见2.6章节)

[image: ]
[bookmark: _Toc12693]钛斗终端气压功能参数配置（若项目不需要气压测高则无需配置此参数）
(1) 在本地开放平台上开启气压测高功能，开启位置如下图所示：
[image: ]
(2) 打开定位引擎围栏设置,如下图所示：
[image: ]
(3) 点击“添加围栏”，根据下图填写相应参数；
[1]围栏名称：比如填写XX车间气压测高楼栋；
[2]选择“气压测高专用楼栋围栏”；
[3]选择“楼层”，并填写层高，注意层高的单位是毫米；
[4]楼栋名称：填写车间名称。
[5]点击“开始绘制围栏”，并在右侧地图上绘制围栏，注意：绘制的时候是绘制的一层，其实是绘制的一栋楼。
[6]点击“保存”。
[image: ]
[bookmark: _Toc14986][bookmark: _Toc24751][bookmark: _RSSI可定位围栏的设置][bookmark: _钛准可定位围栏的设置]RSSI可定位围栏的设置（建议配置）
当室内部署了蓝牙信标后，钛斗终端需要进行从GPS信号到蓝牙信号的一个转换，目前采用的是当钛斗终端进入了有信标的围栏内，会自动转换成蓝牙信标感知定位。
绘制钛准可定位围栏来标出期望使用Beacon定位的室内区域的范围。绘制方法如下图所示。连续点击右上角账号头像3次，后输入client密码，进入新页面；
[1]依次选择 参数配置定位引擎参数定位引擎围栏设定
[2]点击 添加围栏
[3]在围栏设置中，输入围栏名称、楼栋名称，选择围栏类型为“RSSI可定位围栏”（重要！）
[4]点击开始绘制围栏，在地图上贴着布置了Beacon的室内区域，进行围栏绘制
[5]保存绘制的围栏
[image: ]
[bookmark: _Toc13421]绘制围栏的注意事项：
[1]绘制的围栏必须是“RSSI可定位围栏”；
[2]围栏框定的区域即期望使用Beacon定位的区域，应贴着室内区域绘制，不应包括期望使用GPS定位的户外道路；
[3]需要气压辅助定层的区域还需绘制气压测高专用楼栋围栏，气压围栏应包括室外道路（所以不可与钛准可定位围栏复用）。
注：在“RSSI可定位围栏”内，可以绘制“GPS可关闭围栏”，并且“GPS可关闭围栏”需要比“RSSI可定位围栏”范围小，这样钛斗终端进入“GPS可关闭围栏”后将会关闭GPS，增加终端续航；为了在离开围栏时，GPS定位可以切换平滑，所以“GPS可关闭围栏”需要比RSSI可定位围栏”范围小，这样GPS可以提前开启。
[bookmark: _Toc5535]添加差分基站监控功
[image: ]
开启后，可对GPS差分服务器进行实时监控，了解差分服务器的运行状态，可查看历史服务器状态，便于异常情况的问题分析；
若监控未开启，则显示未知状态，无法查看运行状态。
[image: ]
[bookmark: _Toc14558][bookmark: _Toc30340]钛斗终端车辆测速功能使用（根据项目情况选配）
(1)在本地开放平台选中一个钛斗终端，点击“配置选中终端”，将如下图所示的“测速模式”从0改成1。0表示不测速，1表示GPS测速，一般是室外车辆使用。
[image: ]

(2)化工应用平台上正常将此钛斗终端作为车辆定位终端添加使用。注意：终端作为车辆定位的时候，终端一定要放在车里的挡风玻璃处。
[bookmark: _Toc3882](3)钛斗终端测速模式仅支持GPS测速模式。
[bookmark: _Toc13793][bookmark: _Toc16748]钛斗终端触发区域报警功能提示（根据项目情况选配）
注意：该功能使用的时候，比如员工触发了静止报警，然后钛斗终端会每隔一分钟进行一次语音播放，除非在化工平台上手动处理掉这个报警内容，否则就算该员工开始运动起来了，终端也会一直进行语音播放。
注意：目前钛斗下行默认是关闭的，需要手动开启此功能，步骤如下：
[1]执行：cd /home/seekcy/chemical-locate/wwyt-server/config/
[2]执行：vi service.properties 
[image: ]
[3]修改bgtSwitch，0为关闭，1为打开。
[image: ]

[4]修改完成后需要重启化工服务，如下图所示：
执行：cd /home/seekcy/chemical-locate/wwyt-server/
执行：./service-server.sh 
[image: ]

(1) [bookmark: _Toc23194]设置区域报警，钛斗终端目前支持越界、滞留、静止报警。
(2) 当人员佩戴钛斗终端发生了以上报警的时候，钛斗终端会进行语音播放，分别为：
[1]您已触发了静止报警，请注意！
[2]您已触发了滞留报警，请离开该区域！
[3]您已进入了限制区域，产生报警，请离开该区域！
[4]您已离开限制区域，谢谢配合！
目前标准版应用只支持以上的固定语音播放，不支持自定义语言与文字。
[bookmark: _Toc4578]RSSI与GPS融合参数配置（根据项目情况选配，一般不做配置）
连续点击右上角账号头像3次，后输入client密码，进入新页面；打开定位引擎参数，看到RSSI与GPS融合参数配置，可根据项目实际情况进行配置；参数后有相关的参数配置说明。
[image: ]
RSSI阈值需根据项目实际信标的信号强度进行调整；
GPS载噪比建议使用默认配置，可以配置20以下。
精度因子一般使用默认值。
[bookmark: _算法调试建议][bookmark: _Toc27953][bookmark: _SIM卡运维平台的功能应用]定位滑动窗口大小、滑动平均次数一般使用默认值。
[bookmark: _Toc24354]算法调试建议
(1)GPS只定室外1层，室内1层和顶楼定位需布置Beacon。
(2)算法要求必须绘制可定位围栏。
(3)RSSI可定位围栏内定位Beacon优先，定位效果由Beacon保证。除非完全没有Beacon信号，否则即使GPS效果较好，也不切换GPS。
(4)RSSI可定位围栏表示期望使用Beacon定位的区域，应当贴着室内区域绘制，若围栏包括了室外道路等区域，会造成室内切室外延迟大，在室外时误切室内。
(5)不绘制围栏却布置了Beacon的情况，视为设置的从Beacon至GPS的引导，在这些区域优先GPS（算法遵循RSSI与GPS融合参数的配置）。
(6)为减少室内外切换时出现跳点，建议从室内到室外区域时，在室外仍部署15米左右的信标，以使定位切换平滑。
[bookmark: _Toc1257]SIM卡运维平台的功能应用
由我方提供的SIM要进行分配配置，SIM卡分配在“物联网管理平台”进行。
首先做好准备工作，从开放平台将项目终端信息导出为excel。
[image: ]
[image: ]
具体操作步骤如下：
(1) 登录“物联网管理平台”http://www.hernuo.net/api/customer/auth/index，输入账号密码，账号：superUser@100091   密码：liBkUM，进入系统主页。
[image: ]
(2) 在左侧菜单点击“客户管理”，选择“客户信息”，新增客户账号，新增成功后系统会默认分配此用户的账号与密码。注：账号密码需留存，配置完成后提供至客户，登录地址为http://www.hernuo.net/api/customer/auth/index。

[image: ]
[image: ]
(3) 客户新增成功后点击左侧菜单上的“物联卡中心”——“我的卡片”。此时可以看到管理账号下所有的SIM卡号。
[image: ]
点击“导入分配客户”，下载导入模板，将开放平台导出的表格中的ICCID号，直接复制到模板中；上传模板文件，并选择对应的客户后点击保存。

[image: ]
[image: ][image: ]
保存后会出现如下对话框，导入约5分钟执行一次，等待5分钟后，ICCID卡号将自动导入到选择的客户下。
[image: 37e03219893687d99ae78b74335f4e1]
登录刚才创建的客户账号，可以看到客户账号下已经有导入成功的ICCI号。
[image: ]
在客户账号下，点击“导入分配卡设备号”，下载模板 ，可以将终端MAC号填入到设备号一列中，之后上传导入。（由于SIM卡与设备存在一一绑定的关系，所以不支持对设备号进行修改，此处导入设备号仅为记录设备号与ICCID号的绑定关系，对实际业务没有任何影响）
[image: ][image: ]

[bookmark: _Toc20148][bookmark: _Toc25272]千寻位置服务的功能应用
[bookmark: _Toc14127]当项目现场没有采购实体差分基站但是需要差分服务时，我们可以使用千寻位置服务为钛斗二代终端提供差分服务。（由于千寻位置服务收费较高，所以不推荐使用，每张卡30元/月）
[bookmark: _Toc21728]千寻服务采购
1． 打开百度在搜索栏内输入千寻位置官方网址：https://www.qxwz.com/，在官网右上角点击“立即注册“，让客户进行注册账号操作。
[image: ]
2． 账号注册好后点击“登录”输入注册好的账号密码。
[image: ]
[image: ]
3． 登录后点击“控制台”。
[image: ]
点击控制台进入控制台概览页面后找到“服务购买”点击进入。
[image: ]

4． 在服务购买界面选择“千寻跬步 专业版FindM Pro”购买服务。
[image: ]
[image: ]
5． 购买服务成功后返回控制台页面，鼠标放置控制台页面左上方蓝色菜单栏按钮位置。
[image: ]
6． 选择我们刚刚购买的服务“千寻跬步 专业版FindM Pro”点击此项。
[image: ]
7． 点击后可以看到我们已购服务套餐，在套餐名称右上角有“点击进入”按钮，我们点击按钮进入页面。
[image: ]
8． 进入后我们可以看到已购服务已经生成了账号密码。
[image: ]
9． 密码这里需要点击一下“显示”按钮，把账号密码留存好，配置终端时会用到。
[image: ]
以上我们就完成了千寻服务需要处理的内容。
注：一个千寻账号只能用于一张钛斗二代终端卡片，如果同时登录一个账号会出现冲掉线；可以注册一个账号用于管理所有“千寻服务”，在购买时选择数量，比如一次下单10个千寻跬步 专业版-FindM Pro，这样会生成10个账号密码，一个账号密码对应一个设备即可。
[bookmark: _Toc6369]开放平台参数配置
1． 登录本地开放平台，进入建筑后在左侧菜单栏内找到“参数配置”——“钛斗网络参数”。
[image: ]
2． 点击“添加配置”，我们新增用于千寻服务的网络参数配置。
[image: ]
3． 添加配置页面需打开“GPS差分配置”按钮
[image: ]
参数说明：
· 网络参数编号：自拟，需要记住此号码对应哪个千寻账号。
· 部署方式：根据项目实际情况选择云端或本地。
· MQTT Broker 地址：服务器映射IP地址。
· MQTT Broker 端口：填写48082的映射端口。比如48082映射成了58082则填写58082。
· 固件下载域名：http:/IP:端口/bgtfirm。
· Beacon白名单：根据现场信标选择需要添加的设备参数。
· 服务器类型：一般为TCP。
· 服务器地址：根据项目实际情况填写。
· 挂载点：默认填写RTCM32_GGB。
· 服务器端口：默认填写8002。
· 用户名：用上面我们保存的“千寻服务”的账号。
· 密码：用上面我们保存的“千寻服务”的密码。
· 差分数据速率：默认填写5。
· gga回传间隔：默认填写5。
填写完毕后保存。
4． 找到我们需要绑定“千寻服务”的终端，选择“配置选中的终端”。
[image: ]
5． 选择“强制终端注册”，网络参数编号就是我们步骤3里自拟的编号（此处一定要选对！！！），下发方式默认“直接下发”。
[image: ]
点击配置，此时钛斗二代终端会发出声音提示“激活成功”，此处完成配置。
[bookmark: _Toc1473][bookmark: _Toc19300]验证千寻服务配置成功
1． 当上述操作完成后，我们点击卡片详情进行查看。注：此时卡片应在室外空旷地方。
[image: ]
2． 在详情内找到“运行信息”——“终端信息”——“GNSS状态”。
[image: ]
当状态栏内是“正在重新捕获”则卡片还未收到GPS信号，需要确认卡片是否在室外空旷地带，并耐心等待5-10分钟左右。
当“GNSS状态”变成“进入差分定位跟踪”则表示千寻服务与钛斗终端二代绑定成功。
[image: 7fc711eb28ea6dacae02eaeb63071fc5]

注：如果卡片下发配置选错“网络参数编号”时配置“网络参数”发现有问题导致下发后卡片离线，此时需要将卡片从开放平台内删除，连接充电器长按SOS 10秒，当卡片发出“注销模式”“注销成功”后松开SOS按钮，再重新激活卡片。
2 [bookmark: _Toc7977]使用注意事项
[bookmark: _Toc21193]产品外观说明

[image: ]
备注：
挂绳或者臂带佩戴时，默认SOS按键面为正面。
[bookmark: _Toc28188014][bookmark: _Toc6282] 开/关机
默认处在开机状态，不可关机。
[bookmark: _Toc28188015][bookmark: _Toc17621] 激活与注销
钛斗TD3定位终端的激活/注销操作是定位终端的两种工作状态，需要先在平台上添加终端后方能操作。具体操作方法请咨询技术支持人员。
在未激活状态下，钛斗TD3插入NANO SIM卡后就会自动开始激活，定期与服务器发起通信，直到激活成功。若无SIM卡，设备一直处于低功耗待机状态。
在已激活状态下，有三种方法可以注销设备：1、从平台下发注销命令；2、从平台直接删除自动注销；3、按键长按10秒手动注销。
注销状态下的钛斗TD3终端处于超低功耗模式，由于支持自动激活功能，在有SIM卡的情况下会主动周期性跟服务器发起通信，尝试激活。
[bookmark: _Toc28188016][bookmark: _Toc10495] 充电
钛斗TD3外置磁吸式充电，通过标配的充电线和5V/1A充电器进行充电。设备刚充电的时候，会有语音提醒”正在充电“。
图 2 正在充电和已充满
[image: ] [image: ] 
[bookmark: _Hlk507519216]表 2  钛斗TD3系列定位终端充电参数
	充电接口
	充电器参数
	充电时间
	充电指示灯

	磁吸式
	5V/1A
	约5小时
	充电时，[image: ]充电指示灯（红灯）常亮，
充满后，[image: ]充满指示灯（绿色）亮起。


注：1.充电器建议使用5V标准充电器，最小电流不低于700mA，才能保证充电时间。
2.如果电压过高，可能导致部分型号充满时红灯未完全熄灭。
3.终端长期不使用时，也应定期充电维护，建议每两个月充电一次，否则电池会有损坏的风险。
4.使用过程中，发现低电量提醒时，应及时充电使用。
[image: https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1517131128993&di=b52a2abae95044aa0e64478779c79dbe&imgtype=jpg&src=http%3A%2F%2Fimg4.imgtn.bdimg.com%2Fit%2Fu%3D3896481414%2C3678244634%26fm%3D214%26gp%3D0.jpg]请勿自行拆卸或改装电池。

[bookmark: _Toc28188017][bookmark: _Toc23633] 指示灯
[bookmark: _Ref507519424][bookmark: _Ref507519420]表 3  钛斗TD3系列定位终端指示灯功能说明
	
	功能

	[image: ]
	充电指示（红色）：充电时闪烁，充满后熄灭

	[image: ]
	4G通信指示灯：
16秒快闪三次：网络异常
16秒快闪一次：网络正常

	[image: ]
	电量/状态指示：
电量充足时，每16秒闪烁一次，16秒不亮时，表示设备未运行。
电量不足时，每4秒连续闪烁三次

	
	下行报警指示：
收到下行语音报警时持续闪烁报警。

	


[image: ]
	室内定位指示：室内定位状态时，按照上报频率闪烁，具体如下： 
快闪一次，定位上报成功，无北斗数据；
快闪两次，定位上报成功，北斗进入单点解定位；
快闪三次，定位上报成功，北斗进入差分解定位；

	
	一键报警指示：“SOS”按键5秒内连续按3次按键，蓝色灯开始慢闪，此时卡片开始发出一键报警（求助）信号，报警成功后，开始持续快闪*，如果期间通信断开，会转为慢闪。报警失败会慢闪。（同时会有语音提示）

	
	激活/注销指示：
激活成功：持续快闪1秒（同时会有语音提示）；
注销成功：持续慢闪5次（同时会有语音提示）；
激活/注销失败：慢闪三次（同时会有语音提示）；

	[image: ]
	充电完成指示（绿色）：充满电后亮起，充电中不亮


[bookmark: _Toc28188018][bookmark: _Toc4630] 震动马达
表 4 钛斗TD3系列定位终端马达功能说明
	编号
	功能

	1
	SOS报警成功：马达周期持续震动1秒；
报警失败不震动；

	2
	支持按键震动反馈；

	3
	触发下行报警时，马达持续震动提醒；



[bookmark: _Toc29705] 语音功能
表 5 钛斗TD3系列定位终端语音功能说明
	编号
	功能

	1
	支持通过平台下发自定义语音，包括语音内容、语音音色（支持男生、女生配置）和语速（慢速、标准和快速）；

	2
	支持自带语音，包括低电量语音提示[footnoteRef:0]、充电提醒、一键报警状态提示等； [0:  低电量下有”低电量，请充电“语音提示，语音提醒间隔支持平台可配置，默认10分钟。] 


	3
	支持下行语音报警，包括：静止报警、滞留、超速和区域报警等；



[bookmark: _Toc11545] 一键报警
钛斗TD3系列定位终端支持一键报警功能。
一键报警功能的使用方法为：
1. 5内连续按终端上面的红色SOS按键3次，开启一键报警并有语音提示。
2. 终端响应后，会向基站上报报警信息，如果上报成功，语音提示“报警成功”，报警过程中马达震动提醒，同时 [image: ] 指示灯持续快闪；如果报警失败，语音提示“报警失败”，同时 [image: ] 指示灯持续慢闪；
3. 在报警状态下，如果需要取消报警，5秒内连续按终端上面的红色SOS按键3次，指示灯停止闪烁，报警取消。
[image: ]
图 3  一键报警示意图
[image: https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1517131128993&di=b52a2abae95044aa0e64478779c79dbe&imgtype=jpg&src=http%3A%2F%2Fimg4.imgtn.bdimg.com%2Fit%2Fu%3D3896481414%2C3678244634%26fm%3D214%26gp%3D0.jpg]对于支持一键报警功能的终端，可以通过后台配置一键报警功能的开启/关闭。如果后台关闭了一键报警功能，终端的一键报警功能会失效。
[bookmark: _Toc28188019][bookmark: _Toc27422] 刷卡功能
钛斗TD3定位终端支持外置IC与ID卡，插卡示例如下。
图 4 插卡位置图
[image: ]
钛斗TD3定位终端只支持单面刷卡，刷卡示意图如下：
图 5 刷卡示意图
[image: ]
芯片参数如表 4所示。
[bookmark: _Ref507668417]表 6  RFID芯片参数
	参数
	值

	IC
	13.56MHz / ISO14443A/ S50

	ID
	125KHz / TK4100


[bookmark: _Toc28188020][bookmark: _Toc508097364]
[bookmark: _Toc9119] 防爆专用终端
钛斗TD3系列定位终端专门为易燃易爆场景定制了专用防爆终端，可用于化工厂、炼油厂等场景的对应防爆等级区域。防爆专用终端的参数如表 5所示。
[bookmark: _Ref507680621]表 7  防爆专用终端参数
	参数
	值

	型号
	BGT3

	防爆等级
	Ex ib IIC T4 Gb


	
[image: https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1517131128993&di=b52a2abae95044aa0e64478779c79dbe&imgtype=jpg&src=http%3A%2F%2Fimg4.imgtn.bdimg.com%2Fit%2Fu%3D3896481414%2C3678244634%26fm%3D214%26gp%3D0.jpg] 请严格遵循对应防爆等级，严禁在等级不适用区域使用。
[bookmark: _Toc22497] 差分RTK终端
针对需要高精度定位的场景，钛斗TD3系列还有RTK差分版本型号的终端，满足更多用户的高精度定位需求。
差分终端采用高性能的RTK差分模组，搭配大尺寸圆极化陶瓷天线，搜星性能提升的同时，产品尺寸也更薄，体积更轻巧。
需要搭配差分基准站与差分服务一起使用。差分基站一台可覆盖25公里。
	参数
	值

	型号
	BGT3

	防爆等级
	Ex ib IIC T4 Gb

	定位精度
	<3米（室外空旷无遮挡的开阔地环境下测试，有遮挡情况下，定位精度会受到影响，具体视实际遮挡情况而定。）

	特点
	大尺寸圆极化陶瓷天线，搜星更稳定；产品尺寸更薄；


[bookmark: _Toc28188021][bookmark: _Toc16764] 注意事项
1. 建议使用合规的充电器进行充电，严禁使用非标充电器、充电线对终端进行充电，因违规充电造成的设备损坏由用户自行承担。
2. 终端为无线通信设备，尽量避免与高压、强磁场接触，以免影响正常功能及损坏设备。
3. 请勿使本产品及其配件受强烈的冲击或震动，以免损坏本产品及其配件。
终端长期不使用时，也应定期充电维护，建议每两个月充电一次，否则电池会有损坏的风险。
3 [bookmark: _Toc18453][bookmark: _Toc21106]常见问题
[bookmark: _Toc21361]APP中配置检验无法检测到钛斗终端？
①APP中的专网配置功能，只会检测未激活的设备，所以若设备已经激活，将不会被配置检验检测到。
②如果钛斗终端已经在开放平台添加，那么终端被配置好网络参数后，会很快的在平台激活，会触发①的条件导致配置检验无法检测到钛斗终端。
[bookmark: _Toc7493]BGT3专网配置工具的状态如何判断？
· 关机情况下5秒内短按三次SOS按键开机，进入批量配置模式（专网工具给终端批量配置网络参数），蓝灯慢闪三次，之后黄灯周期慢闪2次；
· 关机情况下长按SOS按键5秒进入手动配置模式（手机APP给专网配置工具配置网络参数），蓝灯慢闪三次，之后黄灯周期快闪2次；
· 关机：已经开机的情况下，5秒内短按3次触发关机。
· 

[bookmark: _Toc24579][bookmark: _如何通过串口方式查询和修改差分基站IP？]如何通过串口方式查询和修改差分基站IP？
1、 安装sshcom串口助手
配置小程序\A-常见问题处理方法\钛斗差分基站串口修改IP操作\sscom5.13.1-板卡配置-20221201.zip
2、 解压缩文件，文件放置在桌面
[image: ]
3、 将USB转串口线，串口连接在差分基站控制端口上，USB插在电脑上，打开计算机管理，确认COM口
[image: ]
4、 双击打开第1步安装的sshcom助手软件，点击串口设置，打开串口设置，确认COM口选择正确，点击ok按钮保存
[image: ]
5、 点击扩展按钮，进入隐藏界面。
[image: ]
[image: ]
6、 拖动隐藏界面的进度条，找到‘RTU RESET’、‘rtu info’、‘ETH IPSTATIC’三个字段
[image: ]
7、 第一步修改‘ETH IPSTATIC’字段的地址，修改完成后点击‘47无注释’（相当于执行按钮），点击完后左侧会出现执行结果，当出现一堆重复的英文时，点击关闭串口。（因为我的已修改完成，未点击‘47无注释’，所以显示的是打开串口）
[image: ]
8、 修改成功后，点击找到‘RTU RESET’，点击后面的’27无注释’， 点击完后左侧会出现执行结果，出现’WebServer is ok’，点击关闭串口。
[image: ]
重启完差分基站后，点击‘rtu info’，查询IP地址是否修改成功，如果修改成功，即可通过网页端直接登录。
[image: ]
[bookmark: _Toc25353]客户自备SIM卡有哪些注意事项？
1. 卡类型nano；普通版本年套餐2g，差分版本年套餐6g ；普通卡量产可以从公司配。
2. 专网卡让运营商提供数据配置表：包含内容iccid，卡号，绑定的apn，企业内网ip地址；卡同时需要绑定对应apn和ip地址；确定是否有防火墙若有需要将所有卡加入到防火墙策略中；需要运营商采用防爆手机验证通讯是否正常 .平台需要使用新的平台，需要安装ntp服务和自启服务；差分版本需要配备差分基站（有防雷要求也要提前要求）和配置电脑（正版Windows64位系统，win7及以上）
[bookmark: _Toc13411]客户无法找到5V/1A 的充电器怎么办？
本钛斗终端支持市面上常见手机充电器充电，只要输出大于5V/1A 即可。
4 [bookmark: _Toc8757][bookmark: _Toc15489]交付资料（合格证、其它证书）
[image: 苏州寻息钛斗定位标签-合格证(1)_00]
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[bookmark: _Toc27159071][bookmark: _Toc11363]前言

前言

非常感谢您选用寻息电子钛斗系列产品。

为了帮助您快速了解并熟练使用网络配置工具产品，我们编写了“钛斗网络配置工具”产品使用说明书，请您务必在使用产品之前仔细阅读本说明书，它将为您解决在使用过程中遇到的常见问题。

本说明书主要介绍钛斗网络配置工具，主要包含注意事项、产品硬件参数、使用说明、现象及故障分析、产品清单、产品售后六大板块的内容。详细介绍了钛斗网络配置工具的产品功能、技术参数、详细的操作说明和售后支持，力求解决您的后顾之忧。说明书只针对钛斗网络配置工具终端，对于其他钛斗定位产品及钛斗定位系统本身的介绍，不在此范围。

我们尽力涵盖了所有您可能想要了解的内容，但如遇无法解决的难题，您可通过以下任一种渠道与我们联系，寻息电子定当竭力为您提供完善的售后服务与技术支持！



寻息电子官方网站：www.seekcy.com

官方服务热线：0512-67267292

[image: C:\Users\seekcy\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\寻息二维码.png]

扫码关注寻息电子微信公众号，实时掌握企业动态！




[bookmark: _Toc19555]注意事项

1. 终端使用时注意防水防尘。

2. 建议使用原装充电线进行充电，严禁使用非标充电器、充电线对终端进行充电，因违规充电造成的设备损坏由用户自行承担。

[image: https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1517131128993&di=b52a2abae95044aa0e64478779c79dbe&imgtype=jpg&src=http%3A%2F%2Fimg4.imgtn.bdimg.com%2Fit%2Fu%3D3896481414%2C3678244634%26fm%3D214%26gp%3D0.jpg] 设备标准充电电压为5V，过压充电可能会造成设备永久性损坏。

3. 终端为无线通信设备，尽量避免与高压、强磁场接触，以免影响正常功能及损坏设备。

4. 请勿使本产品及其配件受强烈的冲击或震动，以免损坏本产品导致故障。

[bookmark: _Toc15866]产品说明

[bookmark: _Toc31646][bookmark: _Toc27159073]功能介绍

钛斗专网配置工具UT5-Ex是一种应用在钛斗定位系统中的一款配置工具终端。结合寻息最新的巡检部署工具手机APP，可以实现自定义修改网络参数，实现批量自动配置钛斗TD3星地融合定位终端的网络通信参数[footnoteRef:0]，提高批量钛斗TD3定位终端注册入网的效率。 [0:  网络参数信息包括：（必配项）服务器地址/域名和服务器端口；（选配项）专网APN接入点、APN用户名和密码、APN协议类型和加密方式。] 


[image: ]

图 1  网络配置工具外观

[bookmark: _Toc13801]设备参数

		指标

		参数



		名称（型号）

		钛斗网络配置工具（UT5-Ex）



		支持协议

		蓝牙



		供电方案

		780mAh 锂电池，2pin磁吸充电



		工作频率

		2.4GHz



		[bookmark: OLE_LINK1]续航时间

		关机状态：＞1年；

广播配置模式：3.5天；

手动设置模式：4天；



		防护等级

		IP67*



		工作温度

		-20℃~60℃



		外形尺寸

		87mmx57mmx7.4mm (LxWxH)



		重量

		39克



		本地升级

		支持



		LED指示

		支持充电指示、工作模式指示





表 1 UT5-Ex网络配置工具基本参数表

*25℃下指标

*防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常使用磨损而下降。



























[bookmark: _Toc28177]使用说明

[bookmark: _Toc3700]开/关机

UT5-Ex专网配置工具上电默认关机。

通过按键实现开/关机切换。

[bookmark: _Toc6374]按键功能

UT5-Ex专网配置工具支持以下几种按键方式：

		按键方式

		功能描述

		备注



		5秒内短按三次

		1. 设备开机，进入广播配置模式（已开机）；

2. 设备关机，进度低功耗模式（已关机）；

		



		长按5秒

		设备开机，进入手动设置模式（已关机）；

		如果被配置成功，自动进入广播配置模式



		长按10秒

		进入OTA升级模式

		





表 2 UT5-Ex专网配置工具按键功能列表

[bookmark: _Toc9259]广播配置模式

UT5-Ex专网配置工具在关机状态下，5秒内短按三次按键开机后进入广播配置模式，此模式下可以自动批量配置钛斗定位终端BGT3的网络参数。

[bookmark: _Toc31293]手动设置模式

UT5-Ex专网配置工具在关机状态下，长按5秒按键开机后进入手动设置模式，此模式下可以通过手机APP巡检部署工具/专网配置工具功能给UT5-Ex专网配置工具设置修改当前网络参数。







[bookmark: _Toc26963]指示灯功能

UT5-Ex专网配置工具支持以下指示灯功能：

		指示灯类型

		功能描述

		备注



		蓝灯逐渐熄灭1次

		关机了

		



		蓝灯慢闪三次

		开机，进入广播配置模式或手动配置模式

		



		蓝灯连续快闪多次

		手动设置模式下参数配置成功了

		自动切换到广播配置模式



		黄灯周期慢闪2次

		当前为广播配置模式

		闪烁周期2秒



		黄灯周期快闪2次

		当前为手动设置模式

		闪烁周期2秒





表 3 UT5-Ex专网配置工具指示灯功能列表

[bookmark: _Toc16506][bookmark: _Toc32095][bookmark: _Toc13755]现象及故障分析

		现象

		故障分析



		蓝色指示灯长时间不闪烁

		可能原因有：

（1）没电、未开机（关机状态）。



		按键无反应

		没电，如果能够正常充满电，按键仍无反应属于故障情况



		充电状态红、绿指示灯无反应

		如果充电状态红、绿指示灯无反应，属于故障情况。





[bookmark: _Toc15811]产品清单

		型号

		名称

		数量

		规格备注



		UT5-Ex

		终端主机

		1

		



		

		磁吸充电夹+充电线

		1

		



		

		易拉扣挂绳

		1

		



		

		产品合格证

		1

		





[bookmark: _Toc7001]注：产品清单仅供参考，如有变动不再另行通知，以实物为准。





[bookmark: _Toc26030]产品售后

若产品出现非人为损坏的性能故障，经售后检测确定，可享有主机1年免费质保；配件3个月质保。

当您购买的产品出现故障分析中的故障情况时，需要办理退货、换货和保修服务时，请联系经销商。






修订记录



		修订日期

		修订版本

		修订者

		修改内容



		2023.9.27

		V1.0

		肖波

		初版



		2023.9.28

		V1.0

		Mongol

		完善部分内容
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Company (O3 T ML O B2 4067 328 B R MLFE A 16-A401 55
[ 1] BRbsEALRRS (BK2F TD3)

Name of product

(15t L
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5 0% BGT3

Type of product

b Bk bR Ex ib IIC T4 Gb; Ex ib IIIC T135°C Db
Ex-Marking

LR AL b BUEHE: 3.7V DC, 4Epifasss. 1P67.

Main technical parameters

WO ST 1. #it5 BGT3-1, 2000mAh. 3.7V; Ml AZSH Uo: 4.2V,
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The drawing technical documents and the samples are verified and certfied according to standard(s) for safefy as below:
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Notes: This certificate is ol the products which are in confori the test sample.

The holder of this certificate has responsibility to ensure the products complying with relative

standard(s)

- FoHihE. BIRAE KD TR LRI 343 5.

Center Add.:No.343,Lushan South road, Changsha, Hunan Province,China.

3. BARHIE (Tel) : 0731-88671241; 0731-88671588 [hE (Website) : http://www.cimrtest.com
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# For more information about this file, see the man pages
g ntp.conf(5), ntp_acc(5), ntp_auth(5), ntp_clock(5), ntp_misc(5), ntp_mon(5).

driftfile /var/lib/ntp/drift
# Permit time synchronization with our time source, but do not

# permit_the source to query or modify the service on this system
restrict 172.16.10.237 nomodify notrap nopeer noquery.

# Permit all access over the loopback interface. This could
# be tightened as well, but to do so would effect some of

# the administrative functions.

restrict 127.0.0.1

restrict ::

y notrap

# Use public servers from the pool.ntp.org project.

# Please consider joining the pool (http://www.pool.ntp.org/join.html)
#server ©.centos.pool.ntp.org iburst

*/etc/ntp.conf* 61L, 2083C
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0

# Hosts on local network are less restricted.
restrict 172.16.10.237 mask 255.255.255.0 nomodify notrap

# Use public servers from
# Please consider ioining

the
the

pool.ntp.org project.

pool (htt

#server 0.centos.pool.ntp.
#server 1.centos.pool.ntp.
#server 2.centos.pool.ntp.
#server 3.centos.pool.ntp.
#server cn.pool.ntp.org
server 127.127.1.0

fudge 127.127.1.0 stratum

org
org
org
org

10

iburst
iburst
iburst
iburst

#broadcast 192.168.1.255 autokey

#broadcastclient
#broadcast 224.0.1.1 autok
#multicastclient 224.0.1.1

ey

#manycastserver 239.255.254.254
#manycastclient 239.255.254.254 autokey

#
#
#
#
#
#

+//wawpool.ntp.org/join.html)

broadcast server
broadcast client
multicast server
multicast client
manycast server
manycast client
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Xshell 5 (Build 8991)
Copyright (c) 2002-2016 NetSarang Computer, Inc. ALl rights reserved

Type “help' to learn how to use Xshell prompt
[c:\~1$

Connecting to 172.16.10.237:22...
Connection established.
To escape to local shell, press 'Ctri+Alt+]'.

Last login: Wed Aug 30 15:15:00 2023 from 172.16.5.244
[seekcy@joysuch ~1$ su root

Password:

[root@joysuch seekcyl# vi /etc/ntp.conf

[root@joysuch seekcyl# vi /etc/ntp.conf
root@joysuch_seekcyl# ntpg -p

remote refid St t when poll reach delay offset jitter
LOCAL(6) -LOCL. 101 55 64 377  0.000  0.000  0.000
[root@joysuch seekcyl# i





ntpwatchdog.sh
#!/bin/bash
source /etc/profile
dir=$(
  cd "$(dirname "$0")"
  pwd
)

if [ ! -d $dir/logs ]; then
  mkdir $dir/logs
fi

log_file=$dir/logs/$(date +"%Y-%m-%d")"ntp.log"

function log_running() {
  time=$(date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S")
  write_str="$time $*  shll start..."
  echo $write_str >>$log_file
}

log_running ntp

service ntpd start
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‘deployment -mod: lone
consume
group: local
worker-coun

worker-queue-size: 1000

R jEfalsefpktrue

host: 127.0.0.1
port: 48082

registrat:
enabledl true
broker
host: matt.seekcy.com

port: 21883
connect-timeout: 15

B
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mqtt:
state:
enabled: true
deployment-mode: standalone
consumer:
group: local
worker-count: 8
worker-queue-size: 1000

enaxfl

broker:
host: 127.6.0.1
port: 48082
registration:

enabled: true

host: 127.6.6.1
port: 48082

redis:
sources:
“application.yml® 95L, 2517C
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Xshell 5 (Build 0991)
Copyright (c) 2002-2016 NetSarang Computer, Inc. All rights reserved.

Type “help' to learn how to use Xshell prompt.
[e:\~]1$

Connecting to
Connection established.
To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+]'.

Last login: Wed Sep - 213 22A
[seekcy@joysuch ~]1$| cd /home/seekcy/chemical-locate/wwyt-server/config/
[seekcy@joysuch config]$l vi service.properties
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Zactivemq.broker.url=failover:tcp://192.168.0.52:41616
#activemq.broker.url=failover:tcp://172.16.10.184:41616
activemq.broker.url=failover:tcp://127.0.0.1:41616
deploy.type=local

#deploy.type=online
#activemq.broker.url=tcp://192.168.0.135:41616
#open.address=http://192.168.0.52:46000
#open.address=http://172.16.10.184:46000
open.address=http://127.0.0.1:46000
#open.address=http://172.16.10.184:46000
task.queue.num=6

nearyby.redius.millimetre=10000

label.offline.time=1500

server.no=1

server.id=1

server.ip=127.0.0.184

server.num=1
question.file.upload.dir=/home/seekcy/chemical-locate/wwyt-server/upload/question

gtSwitch=0
e ] — onem, vmin
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Xshell 5 (Build 0991)
Copyright (c) 2002-2016 NetSarang Computer, Inc. All rights reserved.

Type “help' to learn how to use Xshell prompt.
[c:\~]1$
!

‘Connecting to 222.173.246.166:10086. ..
Connection established.
To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+]'.

Last login: Thu Sep 29 16:55:03 2022 from 114 219 .24 141
[seekcy@joysuch ~]$|cd /home/seekcy/chemical-locate/wwyt-server/
[seekcy@joysuch wwyt-server]$ ./service-server.sh I
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