合凡摄像头实时视频流配置

方法一：直接填写http flv地址
重要：可以直接从合凡平台粘贴http flv实时流地址，作为摄像头的实时流配置。

点击播放后钛极视频服务会判断实时流地址是否包含 ".flv" 关键字，如果包含则前端浏览器会直接播放该视频流地址。
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方法二：钛极视频服务通过合凡api接口获取flv地址

如果实时流地址中不包含 ".flv" 关键字，则会通过配置的ip，端口，用户名，密码，设备号，通道号，向合凡平台获取该摄像头的flv地址，再播放实时视频流。

需要注意的是ip填写的是合凡平台的ip，端口号要是合凡地址有的话也有填写，用户名密码填写的是合凡平台登录的用户名和密码，设备号和通道号从合凡平台粘贴。
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