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仅部署预测性维护平台软件流程
1、 注册账号
通过链接https://open.joysuch.com/#/register进入真趣云服务注册页面，该页面是寻息开发者平台的注册地址，该页面下注册的帐号，通用于寻息、真趣各平台的云服务平台。
[image: ]
使用者根据以上图示内容，使用手机号进行注册，并且将注册后的账号密码备份。
2、 [bookmark: _Toc28067][bookmark: _Toc2389]创建建筑
帐号申请完毕后，通过https://open.joysuch.com/#/login登录平台
[image: ]
登录后，点击添加建筑，如下图所示：
[image: ]
进行相关信息的填写：
[image: ]
部份建筑会要求填写楼层管理中的信息：
[image: ]
如果仅是预测性维护项目（不包含寻息的人员定位服务），则此处可随意上传一张jpg格式的图片文件（建议100kB以内），然后填写随机长、宽数字。
[image: ]

3、 [bookmark: _Toc1612]授权申请
1　 登录ERP使用刮刮卡默认授权，操作方式同定位和信息化平台项目。
注：如此项目无3D地图，则不勾选“工厂驾驶舱”。

[image: fd879e1158b213d6a5125ebdd8da714e]
2　 登录erp 系统申请系统授权，此方法需要销售助理人工审批；
注：申请时只勾选应用licence，licence类型选择本地，应用类型选择“设备状态监测与故障诊断”，权限列表默认全选，如此项目无3D地图，则不勾选“工厂驾驶舱”。
[image: 9310cc6737f80ecc1818399c045f24a]
3　 登录授权系统申请，此方法为自动审核，选择内容与方法2一致。
4、 [bookmark: _Toc22002]本地服务器软件部署
	操作系统
	说明

	使用真趣提供的Ubuntu22.04系统镜像
	安装过程参考真趣提供的操作说明

	使用非真趣提供镜像安装
	目前支持Ubuntu22.04系统


1) [bookmark: _Toc19165]从云盘获取安装包
注意！注意！注意！本地版包名开头为：JS-EMAS-F，文件名包含Ubuntu字样
https://pan.seekcy.com/v/list/ent/121489
[image: ]
注意： 所有操作均通过root账户完成，无需单独创建seekcy账户
2) 安装本地平台软件
1　 将压缩包文件使用工具上传到服务器/root目录；
[image: ]
2　 使用工具连接服务器，输入命令：tar -zxvf JS-EMAS-版本号.日期-R.tar.gz 解压文件；
[image: ]
[image: ]
3　 输入命令： cd JS-EMAS-版本号.日期-R进入文件夹；
[image: ]
4　 输入命令：sh setUp.sh执行脚本
如下图所示，确认是独立服务器安装的模式，输入”Y”继续安装，如果不是独立服务器安装的模式，输入”N”退出安装(如果输入了y但是不想继续安装，可以输入ctrl+c退出安装)
[image: ]
整个执行过程耗时较长，请耐心等待，出现如下截图表示安装成功
[image: ]
3) 上传脚本
在服务器/home/seekcy目录下，新建一个independence文件夹，将以下两个文件上传至independence文件夹。



进入文件夹cd /home/seekcy/independence
执      行sh updateUser.sh
执行后，可正常通过8007和8119进行访问物联网平台和设备预测性维护平台。
4) 修改配置文件
进入配置文件
cd /home/seekcy/iot-platform/iot-monolith/application-proLocal.yml 
[bookmark: _GoBack]备注：如果部署的是集团版，则配置文件的路径为cd /home/seekcy/iot-platform/gateway-server/config/application-proLocal.yml
确认enable为true（都下图所示），如没有下图所示代码，则需要手动添加：
[image: ]
5、 添加预测性维护平台云端License
这一步的目的在于开通云端诊断的授权，以及打开预测性维护、物联网平台相关功能的权限。
1) 登录云端预测性维护平台
通过浏览器打开https://emas.joysuch.com/#/login链接，使用第一章注册的开放平台帐号进行登录。
[image: ]
2) 上传License
在打开的页面点击上传License
[image: ]
并在弹出的窗口上传第三章节申请到的License文件。
[image: ]
等待上传成功
[image: ]
6、 添加基站
当前物联网平台的基站只能够由云端添加，然后同步至本地（后期优化机制）。
1) 登录云端物联网平台
通过浏览器打开https://miot.joysuch.com/#/login链接后，使用第一章节注册好的帐号进行登录。
[image: ]
2) 绑定应用
通过地图管理——建筑管理——编辑，在编辑建筑页面绑定所属应用为：“预测性维护监测软件”
[image: ]

3) 把钛准基站添加到产品
登录后，通过设备管理——产品——新增产品进入到添加产品的页面
[image: ]
进入从标准产品库中选取
[image: ]
在标准产品库中选择网关，然后勾选BLG 钛准基站，并选中标准产品
[image: ]
4) 添加钛准基站
通过设备管理——设备——网关设备进入到添加设备的页面，选择正确的建筑
[image: ]
点击新增设备
[image: ]
填写所属产品、SN号等信息，务必勾选所属应用，提交
[image: ]
备注，如果没办法勾选所属应用，则取建筑管理中绑定应用
[image: ]
5) 下载建筑文件
在云端物联网平台——地图管理——建筑管理处，勾选建筑，点击下载建筑文件
[image: ]
6) 登录本地物联网平台
通过本地服务器地址:8007端口访问本地物联网平台
[image: ]
7) 上传建筑文件至本地
在本地物联网平台——地图管理——建筑管理——上传建筑文件——选择导入文件，将从云端物联网平台（https://miot.joysuch.com）下载的建筑文件信息上传至本地
[image: ]
8) 钛准基站广播上线
打开本地物联网平台——系统设置——设备广播，选择广播方式（例如已知基站广播），填写基站IP与服务器IP，选择正确的端口号（在选项中选择mqtt或TCP即可），广播内容中的端口号会自动填哪些（勾选mqtt协议会自动在下方填写48082端口），提交。
[image: ]
完成广播后，基站即可在本地物联网平台上线。
PS：即使是物联网平台服务器，与基站通信的端口仍是48082，并没有改动。如果是4G版本基站，上线方式与钛准一致，通信端口仍是48082.
7、 上传License授权至本地
登录本地设备状态监测与故障诊断系统（本地地址IP:8119登录账号密码默认为client/client123，若开放平台默认密码有变，则按照开放平台新密码为准），将licence文件上传至系统（预测性维护项目本地与云端的License文件是通用的）。
[image: ]

8、 完成预测性维护平台的相关配置
预测性维护平台的操作配置与正常项目相同，具体操作方法可参考软件产品的操作手册或交付手册。
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updateUser.js
db.user.updateOne({'username': 'client'}, {$set: {'type': '0'}})



image17.emf
updateUser.js


updateUser.sh
CURRENT_DIR=`pwd`


if test -f "/home/seekcy/database/mongodb/bin/mongo"; then
    echo "文件存在"
else
  cd /home/seekcy/database/mongodb
  mkdir -p bin
  ln -s /home/seekcy/database/mongodb/usr/bin/mongosh /home/seekcy/database/mongodb/bin/mongo
fi
cd $CURRENT_DIR
/home/seekcy/database/mongodb/bin/mongo "mongodb://hospital:Hospital2021@127.0.0.1:47017/iot_platform?authSource=iot_platform&readPreference=primary&appname=MongoDB%20Compass&ssl=false"  updateUser.js
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updateUser.sh


image19.png
port: 48082
username: "*"
password: LFWUFizYGsclyvETZpEDqT jIn0JZBRHB
minio:
ip: 127.0.0.1
port: 9166
access-key:
secret-key:

gateway:
platforn-ver: 1.0
spec-ver: 1.0
max-body-size: 4096
server:
open_platform_agent:
enable: true
doton:
enable: true
properties:

- prefix: Doton100
host: ${spring_enqx_host}
port: ${spring.enqx_port}
username: ${spring_enqx_username}
password- ${spring_enqx_password}
expires- PT2M

netl:
enable: true
properties:

tcp_port: 26600
threads: 16

seekey_minio
seekey_minio

Joysuch:
deploy-mode: local
enable-location: true
isv-location: false
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