基站导向广播频点查看和配置
前言：
基站的导向广播频点为固定值：导向广播频点1：492MHz；导向广播频点2：505MHz。如果导向广播频点不是这两个值，会出现定位终端和基站不通信的情况。

如果基站和终端的状态正常，但是出现没有终端和基站通信的情况，可通过第一章节步骤查看基站导向广播频点是否正确；如果基站导向广播频点不是上述的固定值，可通过第二章节步骤修改基站导向广播频点。
查看基站导向广播

第一步：通过xshell连接基站

第二步：执行命令cd /home/seekcy_blg

第三步：./AP_SerialControl_cc2640_mtk

第四步：输入密码seekcy

第五步：m选择主路

第六步：查看基站导向广播，如下图所示。
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修改基站导向广播

如果基站导向广播频点不正确，可通过下面步骤修改基站导向广播频点。
第一步：在第一章节的基础上，输入功能编号：5，然后设置导向广播频点1为492；导向广播频点2为505，如下图所示；
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第二步：配置成功后，输入n退出配置即可；
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第三步：重启基站观察基站情况。
