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1. [bookmark: _Toc68269777]概述
1.1. [bookmark: _Toc68269778]版本说明
发布日期：2021年3月17日
版本迭代功能列表
	需求分类
	需求描述（需求来源）
	需求价值

	iBeacon
	1.批量修改补偿值操作优化
2.增加批量删除信标
3.设备列表iBeacon支持楼层查询，导出Excel
4.iBeacon定位分析支持导出Excel
	优化功能使用，提升用户体验

	基站&激活器
	1.激活器自动配置
2.基站&激活器配置支持AOA广播参数设定
3.基站配置，AP固件升级超时时间优化
4.通信基站列表显示和导出Excel增加配置类型，配置状态
	优化功能使用，提升用户体验

	UWB高精度
	1.基站导入导出
2.基站批量配置，基站编号不变
3.增加定位引擎参数，无需重启引擎
4.用户分析，UWB定位下载格式调整
	提升UWB部署效率，引擎算法调参数设置便捷性

	定位终端
	1.定位终端列表增加，定位在线筛选
2.添加终端Privatepingslot参数设定优化
3.BLT5准静态适配，气压辅助测高
4.BGT1适配（GPS/蓝牙，气压测高）
5.BLS2注册模板修改
6.LB6蓝牙网关定位适配
	优化功能使用，提升用户体验。
提升定位精度，适配性

	其他优化
	1.基站&模组添加支持位置微调
2.网络参数增加小区编号筛选
3.网络覆盖，终端支持模糊查询
4.区域围栏颜色修改
5.气压测高围栏支持楼层高度设定
	优化功能使用，提升用户体验

	仿真数据模拟器
	1.ISV开发集成测试，没有部署安装设备，平台无法提供测试数据
	无需购买硬件设备，也能开发&集成测试，为ISV接入提供便利

	API接口
	1.增加主动导航API接口
2.增加区域围栏人员统计
3.增加根据SN获取终端电量，工作状态，在线状态
4.齐旺达项目定制接口
5.API接口文档完善
	丰富API接口，简化应用端集成，完善API接口文档

	本地部署
	1.路网约束文件过大，导致定位引擎服务无法启动
[bookmark: _GoBack]2.OpenSSH漏洞修复，安装步骤调整
	提升平台健壮性，安全性



1.2. [bookmark: _Toc68269779]版本迭代功能说明
1.2.1. [bookmark: _Toc68269780]设备管理>设备列表>IBEACON
功能说明：列表查询增加楼层查询，增加导出excel功能
地图楼层切换，列表楼层查询也会跟着切换。
[image: ]
 导出excel
 [image: ]
1.2.2. [bookmark: _Toc68269781]设备管理>设备列表>定位终端
功能说明：页面增加 【通信在线】【通信离线】查询条件，支持定位和通信在线，离线查询
[image: ]

1.2.3. [bookmark: _Toc68269782]设备管理>设备列表>通信基站，
功能说明：添加通信基站，物联网模组时，地图戳点位支持微调位置
[image: ]
[image: ]
1.2.4. [bookmark: _Toc68269783]设备管理>网络参数
功能说明：钛准网络参数查询增加【小区标号高位】 【小区标号低位】，输入框输入后自动查询结果
[image: ]
1.2.5. [bookmark: _Toc68269784]数据分析>Beacon定位分析
功能说明：Beacon定位分析支持导出Exccel，查询时间范围24小时内，查询完成，导出根据查询结果导出，按照扫描到Beacon信号强度从高到低排序
[image: ]
1.2.6. [bookmark: _Toc68269785]数据分析>用户分析
功能说明：UWB下载，导出增加基站x,y,z
[image: ]

1.2.7. [bookmark: _Toc68269786]数测分析>网络覆盖分析>总览
功能说明：基站MAC地址，标签MAC地址使用下拉选择，支持模糊搜索
[image: ] 
1.2.8. [bookmark: _Toc68269787]设备管理>通信基站>【配置选中基站】
功能说明：基站配置，激活器配置适配新版激活器支持前端配置钛准终端的AoA广播参数。
终端AoA广播间隔，范围0~15，其中0表示关闭AoA广播，1~15，表示广播间隔，实际值为n*100ms。
终端支持版本协议配置生效
如果AOA广播间隔已经配置，特殊信息关闭状态，原来配置依旧生效，需要开启开关重新配置。
[image: ]
1.2.9. [bookmark: _Toc68269788]设备管理>通信基站>【配置选中基站】 
功能说明：AP固件升级时间现在默认是一样的，会导致超时升级失败的情况，默认过长导致其他页面配置的时候超时时间过长，需要按照配置页面不同设定不同的页面超时时间。
调整后：AP固件升级根据文件类型、大小分配不同超时时间，
· .bin文件5M 3分钟
· .bin文件7.3M 5分钟
· .RAR文件 3分钟	
· 固件配置默认超时3分钟
· 其他配置页面默认超时30S
[image: ]
1.2.10. [bookmark: _Toc68269789]设备管理>激活器自动配置
功能说明：激活器自动配置，自动配置规则同通信基站。
1.2.11. [bookmark: _Toc68269790]设备管理>设备列表>通信基站
功能说明：增加查询条件【配置方式】，【配置状态】，导出列表增加相应列
[image: ]
[image: ]
1.2.12. [bookmark: _Toc68269791]设备管理>设备列表>定位终端
功能说明：平台添加V4.0协议以上终端填写模板时privatepingslot参数应跟随网络参数中显示，且可选值和网络参数一致
[image: ]

1.2.13. [bookmark: _Toc68269792]定位节点管理>IBeacon> 
批量修改补偿值：页面操作交互修改，支持选定整个楼层Beacon进行修改，已选择的Beacon可以点击取消， 未选择的Beacon点击可以选中。便于快速选择Beacon进行批量操作
增加批量删除功能，操作同批量修改补偿值
[image: ]

1.2.14. [bookmark: _Toc68269793]定位节点管理>UWB基站> 
功能说明：UWB基站增加【导入excel】【导出excel】
【导入excel】，注意可以按照部署点位相对坐标（x，y）导入，也可以按照经纬度导入，如使用经纬度导入，需要配置经纬度参照点
[image: ]
[image: ]

1.2.15. [bookmark: _Toc68269794]UWB参数>UWB定位模式 
功能说明：增加参数默认值 
[image: ]
算法参数配置，配置成功后自动更新定位引擎，无需重启引擎
[image: ]
1.2.16. [bookmark: _Toc68269795]设备管理>设备列表>UWB基站 
功能说明：UWB基站除基站编号外，相同协议版本的基站支持批量配置。
[image: ] 

1.2.17. [bookmark: _Toc68269796]区域管理
功能说明：区域围栏划定，围栏点位和连线由黑色改成红色，便于区别。定位引擎室外围栏配置也同步修改
[image: ]

[image: ]
1.2.18. [bookmark: _Toc68269797]定位引擎配置>室内外围栏
功能说明：气压测高，设定区域围栏楼层高度，
定位引擎配置26000,配置围栏，选择【气压测高专用楼栋围栏】，可以批量设定楼栋所有楼层高度，也可以单独设定
[image: ]

1.2.19. [bookmark: _Toc68269798]仿真数据模拟器
功能说明：开放平台API接入，应用接入方没有设备情况下，希望平台方提供仿真测试数据
云端采用公用测试账号，账号：isvdemo 密码:isvdemo。为防止公用数据被误操作或人为破坏，该账号下模拟建筑数据无法处理，接口端统一做了限制。
目前模拟数据生成支持，钛准定位数据模拟，蓝牙网关数据模拟，UWB高精度数据模拟
[image: ]
[image: ]
[image: ]
模拟数据只保留7天，只能查询7天内的定位轨迹数据。

本地开放平台
1. 默认部署安装包已经自带钛准，蓝牙网关，UWB三个模拟器
2. 开启会自动创建对应定位模拟器建筑，并启动模拟器，关闭模拟器会自动删除建筑及建筑下的所有模拟设备数据，已经历史产生的模拟器数据
[image: ]
[image: ]
3. 进入建筑可以查看模拟数据，可【暂停】停止产生模拟数据，【开始】启动生成模拟数据。模拟的数据只保留最新7天的数据
[image: ]

1.2.20. [bookmark: _Toc68269799]API接口新增
· 主动定位导航接口整合到开放平台API接口中，增加接口鉴权机制
· 区域内人员实时查询接口，区域内有哪些人，总人数
· 围栏内人员实时查询接口，围栏内有哪些人，总人数
· 标签查询接口（查询电量/状态等），根据便签SN查询标签的电量，离线/在线状态，工作状态。支持查询多个SN
详见：寻息®位置物联网开放平台API_2.6.0，SDK，postman同步增加
API接口文档完成，出参，入参，数据类型，接口使用说明，常见问题。SDK，postman脚本同步更新
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