在服务器经常出现莫名奇妙的假死后，可以尝试使用下面方法
1：shell工具连接所要添加检测服务的服务器；
2：sftp连接服务器将定时检测脚本放入/home/seekcy/wwyt/wwyt-server目录下；[image: ]

3：将脚本文件赋权 chmod +x servercheck.sh；
4：输入 crontab -e ；
5：i编辑模式，添加定时任务 */10 * * * * /home/seekcy/wwyt/wwyt-server/servercheck.sh；[image: ]

6：保存定时任务并重启；sudo service crond restart ；
输入seekcy的登录密码Joysuch@Locate2020
脚本如下：


特殊说明：
1：目前模式10分钟检测一次，大家可以根据需要自行调整频率；
2: 目前脚本中两次服务请求间隔默认是30s，如果项目特殊，可以手动自行调整；
3：该脚本仅适合web服务和server服务在同一台机器的情况，如果是分布式或集群部署，联系研发人员介入处理。（也可以自行手动调整脚本，将web端的ip固定写死）
4：如果有些项目，自己修改过了8888端口，需要重点关注下，脚本里面的端口也需要修改成目前web访问使用的端口，重要的事情说三遍，注意注意注意！
[image: ]
[bookmark: _GoBack]5：如果输入命令ifconfig提示未找到命令，或者查看ip发下主机存在多ip的情况，需要手动将${ip}替换成web端访问时使用的ip。
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echo "server is running,good job"

echo "server is wrong”
sleep 36
result2=$(curl -s ${url} | grep '“code’
if [ "Sresult 15 then
echo "server i running,dont worry”

else

/home/seskcy/wayt /wayt-server/service-server.sh
#H
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MAILTO=

@reboot /bin/sleep 240; /home/seekcy/chemical-Tocate/seekcy-strean/service-server. sh
/3 % = %= /bin/sleep 600; /home/seekcy/pod-data/watchdog/strean watcher.sh

01 * * * /home/seekcy/pod-data/watchdog/clear_strean_log. sh

3023 * * = Jhome/seekcy/wwyt/dbbackup. sh

/3T n /bin/sTeep 600i -/ home/seckcy/database/natchdog. sh

/3 # * # = /bin/s]eep 600; /home/seekcy/softs/watchdog. sf

/3 ® * # = /bin/sleep 600; /home/seekcy/wwyt/watchdog. sh

/3 # = « = Jbin/sleep 600; /home/seekcy/pod-data/watchdog/stream watcher.sh

*/10 * = =« /home/seekcy/wwyt /wmyt-server /servercheck.sh

INSERT -





servercheck.sh
#!/bin/bash
#获取当前服务ip，并组装检测url
ip=`ifconfig -a|grep inet|grep -v 127.0.0.1|grep -v inet6|awk '{print $2}'|tr -d "addr:"​`
echo $ip
url=http://${ip}:8888/bp/enterprise/companyList
echo $url
#获取接口请求，并判断接口返回是否正常
result=$(curl -s ${url} | grep '"code":0')
echo $result
#如果服务请求第一次异常，会等待30s后再次请求服务接口，如果两次返回异常就会重新服务，如果第二次正常就不好重启
if [ "$result" != "" ]; then		
	echo "server is running,good job"
else		
	echo "server is wrong"
	sleep 30
	result2=$(curl -s ${url} | grep '"code":0')
	if [ "$result2" != "" ]; then	
		echo "server is running,dont worry"
	else
		/home/seekcy/wwyt/wwyt-server/service-server.sh
	fi
fi
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